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Newly measured porosity and permeability values for the Vráble-1, Dunajská Streda-1, and Špačince-4 wells.
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Sample Well/ Depth Porosity p . Specific
No. Core No. Gravity Gravity Surface
[m] [%] [g/cm3] [g/cm3] [m2/g]
1 Vrable-1 950-955 29.15 1.838 2.594 2.457
2 Vrable-1 1304-1309 27,19 1.940 2.664 3.810
3 Vrable-1 1550-1555 11.28 2,353 2,652 5.588
5 Vréble-1 1943-1948 11.85 2,327 2.640 6.434
5 Vréble-1 2104-2109 19.31 2.089 2,589 4.009
Sample | Well/Core Deph Sampling | Sample Permeability Porosity Sample Rock Specific
No. No. Box Interval Gas Water total efektiv. Gravity Gravity | Surface
[m] [m] [mD] [mD] [%] [%] [g/ecm3]|[g/em3]] [m2/g]
1 DS-1/1 1607-1612 2 1.70-2.00 57.7 404 24.76 17.83 2.020 2.685 0.626
2 DS-1/3 1789-1794 S 4.65-4.80 | 15,3-fissure 11.4 17.42 2.196 2.659 1.091
3 DS-1/9 | 2388-2392 3 2.80-2.95 0.012 3.95 2.590 2.697 0.731
4 SP-4/18 | 2405-2408 1 0.40-0.50 6.6 <5 13,92 5.29 2,259 2.624 5.984
5 SP-4/21 2695-2698 1 0.40-0.50 | 4.7-fissure 0,28 4.38 2.497 2.611 2.889
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