
Table S-1 Minimum air required to transfer water up to a height of one meter in the riser pipe for different air-jackets
	Submergence ratio 
(α)
	Air flow rate for P1 (m3/s)
	Air flow rate for P2 (m3/s)
	Air flow rate for P3 (m3/s)

	0.31
0.61
0.7
0.8
	0.0057
0.0021
0.0014
0.0011
	0.0078
0.0025
0.0021
0.0017
	0.0088
0.0034
0.0026
0.002
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