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	Items
	Measure (logits)
	Std. error
	Infit MnSq
	Infit zstd
	Outfit MnSq
	Outfit zstd

	13
	1.58
	0.12
	1.06   
	0.57
	1.09   
	0.79

	26
	0.95
	0.12
	0.91  
	-0.82
	0.90  
	-0.90

	12
	0.95
	0.12
	1.11  
	1.02
	1.14  
	1.30

	19
	0.69
	0.12
	1.03   
	0.35
	1.03   
	0.36

	24
	0.20
	0.13
	1.11  
	1.05
	1.12  
	1.09

	11
	-0.28
	0.13
	0.84 
	-1.50
	0.82 
	-1.70

	23
	-0.48
	0.13
	0.98
	-0.18
	0.99
	-0.03

	17
	-0.48
	0.13
	0.93
	-0.64
	0.90
	-0.91

	22
	-0.56
	0.13
	1.18
	1.57
	1.17
	1.52

	21
	-0.56
	0.13
	1.02
	0.24
	1.00
	0.04

	25
	-0.69
	0.13
	0.98
	-0.15
	0.94
	-0.52

	20
	-1.33
	0.13
	0.85 
	-1.40
	0.82 
	-1.61


*Std., standard; MnSq, mean square; zstd, Z standard.

