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	Acquisition parameters

	Pixel time [ms/pixel]
	20

	Stage speed [mm/s]
	250

	
	
	

	Tube parameter

	High voltage [kV]
	50

	Anode current [μA]
	200

	Filter
	Empty

	Optic
	Lens

	Chamber [mbar]
	20

	Anode 
	Rh

	
	
	

	Detector parameter

	Selected detectors
	1,2

	Max. pulse throughput [cps]
	130000



