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	UHPLC
	Polar
	Non-polar

	Flow rate
	0.4 mL/min
	
	
	

	Buffer composition
	0.1% Formic Acid
	10mM Ammonium Formate
and 0.1% Formic Acid

	Solvent composition
	% (A)
	% (B)
	% (A)
	% (B)

	Time (min)
	Gradient curve = 5, linear

	0
	80
	20
	80
	20

	1.60
	80
	20
	80
	20

	9.40
	100
	0
	100
	0

	10.60
	100
	0
	100
	0

	12.60
	80
	20
	80
	20

	15.00
	80
	20
	80
	20

	15.00
	Gradient end


UHPLC, Ultra-high performance Liquid Chromatography. 
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	MS parameter
	Polar (ESI+)
	Polar (ESI-)
	Nonpolar (ESI+)
	Nonpolar (ESI-)

	m/z range
	66.7 – 1000
	66.7 – 1000
	150 – 2000
	150 – 2000

	Resolution
(FWHM at m/z 200)
	120,000
	60,000

	Spray voltage (kV)
	3.2
	3.0
	3.2
	2.7

	Sheath Gas (AU)
	40
	40

	Aux Gas (AU)
	8
	8

	Sweep Gas (AU)
	1
	1

	Capillary Temp (°C )
	275
	300

	ESI Heater Temp (°C )
	320
	350

	Max. Injection time (s)
	100
	50


MS, mass spectrometry; ESI, electrospray ionisation; FWHM, full width at half maximum. 

