Supplementary Table 1: Example of the tabulation and range calculations for signal to noise (S/N) ratios of a 3x3 (3 factors with 3 levels each) orthogonal array.
	
	
	Factor (F)
	

	Level (L)
	1
	2
	3

	1
	S/NL1, F1
	S/NL1, F2
	S/NL1, F3

	2
	S/NL2, F1
	S/NL2, F2
	S/NL2, F3

	3
	S/NL3, F1
	S/NL3, F2
	S/NL3, F3

	R*
	S/NL(max), F1 - S/NL(min), F1
	S/NL(max), F2 - S/NL(min), F2
	S/NL(max), F3 - S/NL(min), F3


*Here, a larger R value for a parameter indicates that the variable has a greater effect on the transformation efficiency
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