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SUPPLEMENTARY MATERIAL
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	REACTOR
	SCM1
	SCM2

	PARAMETER/DAY
	1
	29
	36
	59
	1
	29
	36
	59

	pH
	7,46
	7,52
	7,41
	6,95
	7,42
	7,64
	7,53
	7,43

	Total Solids (g/L)
	25,1 ± 1,7
	67,5 ± 1,2
	46,5 ± 3,8
	69,9 ± 2,7
	44,8 ± 1,4
	80,3 ± 8,33
	805 ± 14,0
	58,1 ± 0,2

	Total Volatile Solids (g/L)
	12,5 ± 1,2
	29,9 ± 1,9
	24,2 ± 4,4
	33,5 ± 1,9
	24,2 ± 0,7
	42,4 ± 8,6
	46,1 ± 14,2
	29,4 ± 0,4

	Total Fixed Solids (g/L)
	12,6 ± 0,5
	37,7 ± 0,7
	22,3 ± 0,6
	30,4 ± 0,9
	20,6 ± 0,8
	37,8 ± 0,3
	34,4 ± 0,5
	26,7 ± 0,3

	COD (g/L)
	4338,7 ± 1023,8
	23606,6 ± 778,2
	25914,2 ± 2205,5
	198329,7 ± 97055,0
	3412,5 ± 1459,2
	30221,6 ± 13100,3
	34736,0
	227868,1 ± 42197,8

	Alkalinity (mg CaCO3/L)
	7838,8 ± 276,6
	18608,1 ± 671,4
	13919,3 ± 2370,4
	18315,0 ± 1015,1
	7948,7 ± 253,8
	22051,3 ± 3909,0
	14359,0 ± 1969,9
	22783,9 ± 126,9

	VFAs (mg/L)
	2180,3
	19944,3
	27040,3
	7782,6
	1658,4
	33553,6
	24661,6
	3511,3

	D-limonene (%)
	n/a
	0,040
	0,035
	0,044
	n/a
	0,035
	0,026
	0,079

	%CH4
	63,2
	12,2
	3,6
	15,5
	68,1
	17,1
	18,9
	23,7

	YCH4 (NmL/gVS)
	-
	12,5
	6,9
	14,9
	-
	50,8
	16,3
	41,0


Table S1: Physical-chemical parameters evaluated in the reactors during the experiment in reactors SCM1 and SCM2




Table S2: Concentrations of VFAs (mg/L) in SCM1 and SCM2 during Operation
	DAY/REACTOR
	SCM1 (mg/L)
	SCM2 (mg/L)

	12
	7550,51
	11116,71

	19
	14837,79
	11234,85

	26
	7036,26
	2684,22

	33
	35881,45
	63910,11

	40
	29494,85
	131077,98

	47
	24521,31
	27452,37

	54
	20228,34
	22698,06

	59
	7782,61
	3511,53



Figure S1: IA/TA ratio for reactors SCM1 and SCM2.
[image: Gráfico, Gráfico de barras

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
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