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[bookmark: _Hlk169898642]Table TS1: Calculated recovery factors during sensitivity runs
(Alkali = 0 kg/m3 and Surfactant = 1 kg/m3).
	

	A=0
	S=1
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	 
	 
	0.00
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40
	2.80

	IR
	150
	0.26133
	0.261644
	0.261885
	0.262093
	0.262262
	0.262389
	0.262496
	0.262589

	IR
	200
	0.266099
	0.266598
	0.266969
	0.267262
	0.267462
	0.267651
	0.267792
	0.26792

	IR
	250
	0.27078
	0.271487
	0.272085
	0.27252
	0.272748
	0.27295
	0.273121
	0.273261

	IR
	300
	0.27559
	0.276502
	0.277249
	0.277695
	0.278002
	0.278292
	0.27845
	0.278582

	IR
	350
	0.280446
	0.281569
	0.282422
	0.282936
	0.283206
	0.283491
	0.283671
	0.283755


 
Table TS2: Calculated recovery factors during sensitivity runs
(Alkali = 0 kg/m3 and Surfactant = 2 kg/m3).
	

	A=0
	S=2
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	 
	 
	0.00
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40
	2.80

	IR
	150
	0.261856
	0.262133
	0.262362
	0.262564
	0.262734
	0.262861
	0.262969
	0.263066

	IR
	200
	0.26654
	0.26703
	0.267381
	0.267691
	0.267885
	0.268076
	0.268219
	0.268382

	IR
	250
	0.271472
	0.272232
	0.272817
	0.273196
	0.273456
	0.273682
	0.273832
	0.273974

	IR
	300
	0.276544
	0.277513
	0.278249
	0.2787
	0.278987
	0.279244
	0.279431
	0.279561

	IR
	350
	0.28154
	0.28272
	0.283594
	0.284102
	0.284428
	0.284681
	0.284859
	0.285001



Table TS3: Calculated recovery factors during sensitivity runs
(Alkali = 0 kg/m3 and Surfactant = 3 kg/m3).
	

	A=0
	S=3
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	 
	 
	0.00
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40
	2.80

	IR
	150
	0.262075
	0.262393
	0.262638
	0.26285
	0.263019
	0.263146
	0.263252
	0.263344

	IR
	200
	0.266775
	0.267421
	0.267834
	0.268136
	0.268346
	0.268547
	0.268652
	0.268809

	IR
	250
	0.272025
	0.272748
	0.273338
	0.273716
	0.273986
	0.274167
	0.274328
	0.274476

	IR
	300
	0.277166
	0.278078
	0.27884
	0.279275
	0.279567
	0.279808
	0.280013
	0.280131

	IR
	350
	0.282084
	0.283244
	0.284111
	0.284615
	0.284941
	0.285212
	0.285381
	0.285489



Table TS4: Calculated recovery factors during sensitivity runs
(Alkali = 0 kg/m3 and Surfactant = 4 kg/m3).
	

	A=0
	S=4
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	 
	 
	0.00
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40
	2.80

	IR
	150
	0.262164
	0.26251
	0.262796
	0.262999
	0.263167
	0.263297
	0.2634
	0.263469

	IR
	200
	0.267219
	0.267707
	0.268151
	0.268455
	0.26864
	0.268837
	0.268951
	0.269071

	IR
	250
	0.272275
	0.273051
	0.273603
	0.273978
	0.274234
	0.274431
	0.274604
	0.274752

	IR
	300
	0.277376
	0.278355
	0.279067
	0.279409
	0.279747
	0.280027
	0.280208
	0.280339

	IR
	350
	0.282267
	0.283416
	0.284286
	0.284779
	0.285118
	0.285355
	0.28552
	0.28565



Table TS5: Calculated recovery factors during sensitivity runs
(Alkali = 0 kg/m3 and Surfactant = 5 kg/m3). 
	

	A=0
	S=5
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	 
	 
	0.00
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40
	2.80

	IR
	150
	0.262288
	0.262601
	0.262901
	0.263078
	0.263253
	0.263384
	0.263483
	0.263573

	IR
	200
	0.26745
	0.267992
	0.268393
	0.268668
	0.268865
	0.269048
	0.269182
	0.269303

	IR
	250
	0.272521
	0.273256
	0.273803
	0.274189
	0.274456
	0.274658
	0.27483
	0.274983

	IR
	300
	0.277541
	0.278498
	0.279205
	0.279654
	0.279945
	0.280184
	0.280372
	0.280487

	IR
	350
	0.282409
	0.283534
	0.284419
	0.284907
	0.285237
	0.285493
	0.285659
	0.285782
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