	
	lP//aP
	lm//am

	CBR25
	7.8//7.8
	--//7.2

	CBR23
	7.7//5.8
	

	CBR24
	7.1//6.6
	--//7

	CBR28
	6.2//6.4
	--//10.5

	CBR33
	5.8//7.4
	--//7.5

	CBR40
	5.6//4.9
	--//5.6

	CBR16
	5.4//3.6
	--//5.3

	CBR15
	5//3.5
	--//8.6

	CBR36
	5.0//3.9
	--//4.9

	CBR44
	4.9//4.4
	--//6.1

	CBR46
	4.6//2.6
	--//3.8

	CBR27
	4.5//4.7
	--//7

	CBR22
	4.5//5.3
	--//6.9

	CBR38
	4.2//3.6
	5.6//5.5

	CBR43
	4.2//3.6
	--//6.5

	CBR32
	4.1//5
	--//6.1

	CBR51
	3.8//1.4
	--//5.3

	CBR21
	3.5//5
	--//5.9

	CBR48
	3.5//2.9
	--//5.3

	CBR47
	3.2//2.6
	--//5.2

	CBR17
	3.1//2.5
	--//4.2

	CBR45
	2.4//3.1
	

	CBR20
	
	--//7.4

	CBR41
	--//8
	--//7

	CBR50
	--//2.4
	--//3.6

	


