Measurements all samples

	[bookmark: _GoBack]Temperature
	Turbidity
	EC
	TDS
	PH
	Fluoride
	Nitrate
	Ca2+
	Mg2+
	TH

	27.5
	1
	1507
	702
	7.3
	0.22
	12
	8.5
	13.5
	65.56

	25.7
	1
	1305.4
	677.4
	7.5
	0.2
	10.7
	6
	10.8
	61.7

	24.8
	0.9
	1229
	568
	7.5
	0.2
	13
	6.5
	15
	56

	28
	1.02
	1680
	718
	7.4
	0.1
	12.3
	8.4
	14
	67

	27.8
	1
	1347.5
	563.3
	7.5
	0.25
	11.7
	6.4
	15
	56.16

	27.4
	0.9
	1247.4
	553
	7.4
	0.1
	9.5
	5.5
	12.6
	56

	27.5
	1
	1258
	587.6
	7.3
	0.1
	12.8
	7.2
	8.5
	54.5

	27.6
	0.8
	1225
	400
	7.3
	0.01
	8
	5.6
	0
	54

	24.5
	0.9
	1253
	475.7
	7.3
	0.3
	5.31
	6
	11.8
	55.16

	26.4
	1.02
	1371.6
	423.6
	7.3
	0.11
	5.58
	7.4
	12
	58.5

	26.7
	0.9
	1369.3
	564
	7.4
	0.3
	10.569
	6.9
	13
	57.9

	26.9
	1
	1342
	413
	7.1
	0.3
	10.773
	6.4
	3.89
	64.12

	27
	1
	1375
	682
	7.2
	0.3
	7.4
	8
	10.38
	57.93

	26.1
	0.9
	1353
	448
	7.1
	0.23
	11.6
	5.5
	4
	59.49

	25
	1.02
	1443
	614.3
	7.4
	0
	13.4
	5
	14
	62.5

	27.4
	0.9
	1523
	627.8
	7.2
	0.21
	13
	8
	11.3
	64.5

	27.5
	1
	1406
	591
	7
	0.27
	8.67
	5.7
	14.8
	65.17

	23.2
	0.9
	1278
	713
	7.3
	0.27
	7
	5.5
	10.89
	59.5

	26.5
	1
	1292
	435
	7.5
	0.01
	7.5
	8
	13.9
	62.5

	25.5
	1
	1320
	511
	7.4
	0.15
	10.8
	6.3
	6.49
	55.49

	25.3
	1
	1298
	716
	7.2
	0.23
	17.4
	5.3
	11.8
	56.7

	27.6
	0.6
	1404
	700
	7.4
	0.22
	19.4
	8
	12.8
	62.52

	27.5
	0.8
	1256
	407.8
	7.3
	0.23
	25.835
	5.6
	14.2
	61.83

	25.8
	0.9
	1321.8
	546
	7.4
	0.28
	2.33
	9.9
	13.4
	63

	27.5
	1
	1486
	429
	7.5
	0.2
	8.363
	7.1
	11.9
	61.7

	27.4
	1
	1441
	538.6
	7.2
	0.26
	20.509
	5.9
	14.46
	59.3

	24.5
	0.9
	1304
	602.8
	7.3
	0.21
	8.4
	5.4
	9.19
	55

	27.8
	0.9
	1290.8
	638
	7.5
	0.12
	20
	8.3
	8.35
	54.5

	25.8
	1
	1235.8
	592
	7.4
	0
	17.38
	8.4
	8.66
	54

	24.9
	0.9
	1222
	641
	7.5
	0.26
	1.4
	7
	11.2
	54

	26.9
	1.02
	1291.3
	502
	7.3
	0.14
	15.93
	7
	3.66
	62.8

	27.8
	1
	1248.4
	583.6
	7.3
	0.3
	19.456
	6
	8.15
	60

	24
	0.9
	1277.9
	508
	7.5
	0.25
	3.43
	6.1
	7.64
	54

	27
	0.9
	1338
	702
	7.3
	0.1
	11.044
	8.2
	12
	54.5

	23.5
	1
	1320.8
	574.8
	7
	0.2
	13.73
	8.8
	8.9
	54

	22
	0.9
	1230.7
	637
	7.5
	0.3
	9.8
	6.3
	13
	57

	26.8
	1
	1256
	705
	7
	0.2
	19.531
	6.6
	14.12
	54

	26.7
	1
	1289.5
	527.6
	7.5
	0.14
	21
	6
	11.8
	54

	25.5
	0.8
	1229.2
	670
	7.2
	0.22
	17.7
	5.5
	13.57
	54

	27.7
	1.02
	1491.6
	523.6
	7.3
	0.3
	8.64
	10.4
	15
	62

	26.6
	0.95
	1295.8
	562
	7.1
	0.3
	7.5
	7
	15
	54.12

	25.6
	1
	1232.5
	599.4
	7.4
	0.26
	8.5
	5.1
	11.5
	54.5

	27.3
	0.6
	1326
	509.4
	7.1
	0.15
	15.6
	6
	15
	60.4

	26.7
	1
	1320.7
	692.3
	7.4
	0.2
	16.5
	7
	11.5
	57.5

	26.3
	0.6
	1227
	580.4
	7.4
	0.3
	9.65
	6.3
	13.6
	55.8



