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Table R1(Table S1) . Outdoor test data summary
	Weather
	Date
	Desorption time(h)
	Maximum CO2 desorption concentration(ppm)

	Sunny
	2025/03/17
	6
	1252

	Sunny
	2025/03/19
	6
	1848

	Cloudy
	2025/03/18
	6
	938



