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S Fig1: Harmful macroalgal blooms mat in fresh water pond.
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	S Fig 2: Collection of Harmful macroalgal blooms
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	S Fig 3: Harmful macroalgal blooms













S Fig 4: FTIR spectrum  of harmful macroalgal blooms.
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