Table S1. Calibration Parameters of AAS and % Recovery of Metals
	Metal
	Current (mA)
	Wavelength (nm)
	Calibration curve (R2)
	Amount used for spiking (mg/kg)
	Amount recovered (mg/kg)
	Percentage recovery (% R)
	LOD (mg/kg)
	LOQ (mg/kg)

	Cu
	7
	210.1
	0.9965
	20
	19.62
	98.10
	0.01
	0.03

	Cd
	8
	228.6
	0.9885
	20
	18.91
	94.55
	0.01
	0.03

	Ni
	7
	211.5
	0.9979
	20
	17.63
	88.15
	0.05
	0.05

	Fe
	6
	325.1
	0.9981
	20
	18.10
	90.53
	0.03
	0.09

	Mn
	10
	280.0
	0.9930
	20
	16.93
	84.65
	0.005
	0.015

	Pb
	10
	282.9
	0.9978
	20
	19.25
	96.25
	0.013
	0.04

	Zn
	8
	214.2
	0.9976
	20
	19.87
	99.35
	0.005
	0.015




Table S2. One way analysis of variance showing metal variations among studied samples

	
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Cu
	Between Groups
	0.065
	1
	0.065
	0.382
	0.564

	
	Within Groups
	0.844
	5
	0.169
	
	

	
	Total
	0.909
	6
	
	
	

	Cd
	Between Groups
	0.003
	1
	0.003
	1.809
	0.236

	
	Within Groups
	0.009
	5
	0.002
	
	

	
	Total
	0.012
	6
	
	
	

	Pb
	Between Groups
	0.002
	1
	0.002
	1.638
	0.257

	
	Within Groups
	0.006
	5
	0.001
	
	

	
	Total
	0.008
	6
	
	
	

	Zn
	Between Groups
	0.034
	1
	0.034
	0.208
	0.667

	
	Within Groups
	0.808
	5
	0.162
	
	

	
	Total
	0.842
	6
	
	
	

	Fe
	Between Groups
	0.004
	1
	0.004
	2.920
	0.148

	
	Within Groups
	0.008
	5
	0.002
	
	

	
	Total
	0.012
	6
	
	
	

	Mn
	Between Groups
	0.001
	1
	0.001
	0.999
	0.364

	
	Within Groups
	0.006
	5
	0.001
	
	

	
	Total
	0.007
	6
	
	
	

	Mg
	Between Groups
	0.002
	1
	0.002
	1.142
	0.334

	
	Within Groups
	0.011
	5
	0.002
	
	

	
	Total
	0.013
	6
	
	
	

	K
	Between Groups
	0.001
	1
	0.001
	1.073
	0.348

	
	Within Groups
	0.004
	5
	0.001
	
	

	
	Total
	0.005
	6
	
	
	

	Na
	Between Groups
	0.001
	1
	0.001
	1.709
	0.248

	
	Within Groups
	0.002
	5
	0.000
	
	

	
	Total
	0.003
	6
	
	
	

	Ca
	Between Groups
	0.003
	1
	0.003
	1.547
	0.269

	
	Within Groups
	0.010
	5
	0.002
	
	

	
	Total
	0.013
	6
	
	
	

	Ni
	Between Groups
	0.000
	1
	0.000
	0.275
	0.622

	
	Within Groups
	0.004
	5
	0.001
	
	

	
	Total
	0.004
	6
	
	
	




