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E(θ) =                      (S1)

ν(θ) =                   (S2)




	79.510
	21.084
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	21.084
	187.362
	0.035
	0.000
	0.000
	0.000

	0.000
	-0.035
	0.182
	0.000
	0.000
	0.000

	0.000
	0.000
	0.000
	0.144
	0.000
	0.000

	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.112
	0.000

	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	27.578


Table S1. GrS 6×6 stiffness tensor in the unit of GPa

