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S1: RIs of PNC, , and  at different γDs; (A) at 0 Gy, (B) at 10 Gy, (C) at 20 Gy, (D) at 30 Gy, (E) at 40 Gy, (F) at 50 Gy, (G) at 60 Gy, and (H) at 70 Gy.
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