


Table 1. Characteristics of hydrochemical components in the study area.
	Sampling points
	pH
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	Cl-
	SO42-
	HCO3-
	CO32-
	TDS

	
	
	mg/L

	Ning-3 Well (2500)
	8.42
	91.9
	5380.2
	8
	19.4
	6381
	326.6
	2782.5
	132
	13818.8

	Ning-3 Well (1100)
	8.6
	5
	263.7
	4
	4.9
	92.2
	124.9
	292.9
	48
	747.1

	Buzhan Village well water (cold)
	6.62
	5.5
	36.4
	40.1
	41.3
	39
	90.3
	268.5
	0
	542.8

	Buzhan Village Group 3
	6.86
	20.3
	80.9
	72.1
	77.8
	63.8
	192.1
	476
	0
	778

	Sunzhagi Niulu Township
	6.94
	2.2
	149.7
	160.3
	77.8
	177.2
	499.5
	390.5
	0
	1296.4

	Tobu Township
	7.23
	3.2
	39.5
	48.1
	29.2
	42.5
	38.4
	292.9
	0
	376.4

	Chuo'er Township
	6.97
	6.8
	102.4
	52.1
	104.5
	85.1
	393.8
	353.9
	0
	954

	Bozitan Village
	7.04
	4.4
	59.1
	72.1
	68
	49.6
	153.7
	463.8
	0
	663.1

	Anding Production Brigade
	7.3
	2.5
	114.7
	68.1
	16
	35.4
	255.5
	173.3
	0
	612.4

	Qingquan Village
	7.05
	2.7
	143.2
	140.3
	95.7
	338.2
	292
	396.6
	0
	1245.4

	Zha Ku Qi Niu Lu Township
	6.9
	51.9
	83.5
	64.1
	165.2
	113.4
	518.7
	488.2
	0
	1279

	Arewusitang Town
	7.18
	1.3
	14.2
	64.1
	10.7
	21.3
	51.9
	195.3
	0
	288.6

	Jiagesitai Township
	7.2
	6
	103.2
	88.2
	140.9
	99.3
	730.1
	244.1
	0
	1315.6







