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Figure S1: Schematic illustration of the experimental setup

[image: Immagine che contiene schermata, diagramma, origami, design

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]


























Figure S2: Different scans at different stages of the LowRainr-HighInjectionr model surfaces. Ri=1.9 

[image: Immagine che contiene schermata, astronomia

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]



Figure S3: Different scans at different stages of the MidRainr-HighInjectionr model surfaces. Ri=3.3
[image: Immagine che contiene schermata, Policromia

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]

Figure S4: Different scans at different stages of the LowRainr-MidInjectionr model surfaces. Ri=7.9
[image: Immagine che contiene schermata, Policromia

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]



Figure S5: Different scans at different stages of the HighRainr-HighInjectionr model surfaces. Ri=8.1 
[image: Immagine che contiene schermata, testo, diagramma

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]



Figure S6: Different scans at different stages of the MidRainr-MidInjectionr model surfaces. Ri=13.9 
[image: Immagine che contiene schermata

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]

Figure S7: Different scans at different stages of the LowRainr-LowInjectionr model surfaces. Ri=21.2 
[image: Immagine che contiene schermata

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]



Figure S8: Different scans at different stages of the HighRainr-LowInjectionr model surfaces. Ri=34
[image: Immagine che contiene schermata

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]
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