Additional file 2:
GC/MS – SIM conditions used for analysis and quantification of the plant hormones. 

	Equipment
	Hewlett-Packard 6890, 5973N Mass Selective Detector

	Column
	HP-1 capillary column (30m×0.25㎜ i.d. 0.25㎛ film thickness)
(J & W Scientific Co., Folsom, CA, USA)

	Carrier gas
	He (40 ㎖/min.); head pressure of 30 kPa

	Source temperature
	250℃

	Oven conditions
	GA : 60℃(1 min.) → 15℃/min. → 200℃(1 min.) → 

5℃/min. → 285℃(5 min.)

	
	ABA : 60℃(1 min.)→15℃/min.→200℃→5℃/min.→

250℃→10℃/min.→280℃

	Injector temperature
	200℃

	Ionizing voltage
	70 ev


