0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 0.35

0.4

The SD of reference device position error /m

Average CRLB/m 2

NLOS CRLB without uncertainty NLOS CRLB with uncertainty