100 150 200 250 300 350 400 0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

The length of the square region/m

Average CRLB/m 2

LOS CRLB NLOS CRLB