0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 0

0.05

0.1

0.15

0.2

n

NLOS CRLB

m

Average CRLB/m 2