-30 -25 -20 -15 -10 -5 0

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10^0

SIR[dB]

BER m-seq. 7, SCR=∞ m-seq. 7, SCR=-34dB ext. m-seq. 7 m-seq. 63, SCR=∞ m-seq. 63, SCR=-34dB

ext. m-seq. 63

Orthogonal Codes, Synchronous