0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 80

Distance from the SA to AP M (m)

Received SNR from Two AP (dB)

(a) SNR from AP M SNR from AP M+1

0 100 200 300 400 500 600 1

2

3

4

Distance from the SA to AP M (m)

Received SNR Level

(b) SNR from AP M SNR from AP M+1