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Technique
	Segment number
	Monitor units
	PTV 
V95
	PTV 
V105
	OAR 
V70
	Body\PTV
V80
	Body\PTV
V100
	Body\PTV
Dmax
	SD

	
	
	
	
	>99
	<5
	<1
	<15
	<2
	<105
	0

	Q15
	“IMRT”
	172
	681
	97.7
	0.0
	0.1
	12.7
	0.6
	101.8
	1.3

	
	DMPO-25 
	75
	633
	97.7
	2.6
	0.3
	11.2
	0.9
	108.6
	4.9

	
	DMPO-50
	70
	636
	98.3
	0.4
	0.2
	10.1
	0.4
	106.0
	2.7

	
	2S
	75
	625
	96.4
	3.5
	0.0
	11.4
	0.3
	107.0
	4.6

	
	2S-DMPO-25
	67
	619
	99.3
	0.5
	0.2
	11.6
	0.3
	105.8
	0.8

	
	2S-DMPO-50
	67
	612
	99.1
	0.0
	0.2
	11.4
	0.2
	104.2
	0

	Q9
	“IMRT”
	99
	628
	96.8
	0.9
	0.1
	12.1
	1.1
	110.0
	8.2

	
	DMPO-25
	45
	547
	94.1
	7.0
	1.9
	11.7
	0.9
	109.9
	12.7

	
	DMPO-50
	45
	564
	94.6
	5.4
	0.6
	11.0
	0.6
	110.6
	10.4

	
	DMPO-25
	75
	577
	95.3
	4.5
	1.2
	11.4
	1.0
	110.8
	9.7

	
	DMPO-50
	75
	610
	96.7
	4.3
	0.5
	10.2
	0.5
	108.8
	6.1

	
	2S
	45
	588
	93.7
	7.8
	0.9
	12.7
	0.7
	112.4
	15.5

	
	2S-DMPO-25
	42
	589
	97.6
	5.8
	0.5
	12.8
	0.8
	109.7
	6.9

	
	2S-DMPO-50
	40
	596
	97.7
	5.4
	0.2
	12.8
	0.8
	110.1
	6.8


