Additional file 1
A. 14.5 Fr hemodialysis catheter, sweep gas flow 8 L/min 
	Blood flow [ml/min]
	CO2 elimination
[ml/min]
	PaCO2
[mmHg]
	pH
	PaO2
[mmHg]

	0
	0
	 91.3 ± 11.6
	7.16 ± 0.07
	137.1 ± 26.8

	200
	53.2 ± 14.9
	86.2 ± 12.6
	7.19 ± 0.06
	156.4 ± 31.1

	400
	74.7 ± 17.0
	83.9 ± 10.6
	7.21 ± 0.05
	173.5 ± 25.1


B. 19 Fr Bicaval Dual Lumen Catheter, sweep gas flow 8 L/min
	Blood flow [ml/min]
	CO2 elimination
[ml/min]
	PaCO2
[mmHg]
	pH
	PaO2
[mmHg]

	0
	0
	 107.9 ± 20.7
	7.13 ± 0.08
	122.9 ± 29.4

	250
	 79.2 ± 11.6
	93.2 ± 16.4
	7.19 ± 0.07
	136.4 ± 34.4

	500
	111.3 ± 22.0
	77.6 ± 11.2
	7.26 ± 0.06
	160.3 ± 38.0

	750
	129.4 ± 21.0
	66.9 ± 11.7
	 7.32 ± 0.07
	173.3 ± 38.3

	1000
	138.0 ± 17.0
	59.9 ± 10.6
	7.36 ± 0.06
	188.7 ± 43.7


