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	Patient number
	Mode of ECLAa
	Blood flow (l/min)
	Gas flow (l/min)
	Durationb of ECLA use (h)

	1
	VV-ECMOc
	4.0-4.8
	6.0-7.0
	73

	5
	VV-ECMO
	2.0
	2.0
	36 

	6
	ECCO2Rd
	0.37-0.45   
	3.0-6.5
	96 

	12
	VV-ECMO
	2.8-3.5
	3.0-4.0
	96 

	16
	VV-ECMO
	3.0-4.0
	6.0-8.0
	96 

	26
	VV-ECMO
	1.5-2.0
	3.0-3.5
	41 

	28
	pECLAe
	0.8-1.1
	4.0-10.0
	96


a, extracorporeal lung assist; b, within the 4 days of the study; c, venovenous  extracorporeal membrane oxygenation, used with  Maquet Rotaflow centrifugal pump and BE-PLS 2050 circuit (Maquet, Rastatt, Germany); d,  minimally invasive extracorporeal CO2 removal, used with Hemolung RAS® Technology (ALung Technologies, Pittsburgh, PA, USA); e, pumpless extracorporeal lung assist, used with iLA membrane ventilator Novalung® IL 1000-01 (Novalung, Heilbronn, Germany).


