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	LG
	Gap start (cM)
	Gap length (cM)
	Percent of the LG
	Gap start (Kb)
	Gap end (Kb) 
	Gap length (Kb)
	Location

	15
	33.35
	24.12
	64.0
	8833
	7352
	1481
	interst.

	9
	31.56
	14.44
	20.8
	16297
	15388
	910
	interst.

	9
	56.31
	13.73
	19.8
	22311
	19198
	3113
	interst.

	2
	66.88
	13.72
	19.5
	45656
	41624
	4032
	interst.

	16
	29.56
	9.95
	16.8
	27096
	23672
	3424
	interst.

	8
	86.28
	9.75
	10.4
	33741
	32142
	1599
	interst.

	5
	28.11
	9.13
	20.0
	9232
	8007
	1225
	interst.

	12
	31.81
	8.67
	14.3
	25173
	21645
	3528
	interst.

	9
	8.43
	8.43
	12.2
	255
	0
	255
	terminal

	1
	20.96
	8.21
	10.3
	10085
	6035
	4051
	interst.

	Total
	
	129.15
	
	
	
	23618
	







