	
	
	
	Mean N of ROH
	
	Mean ROH Size
	
	Mean tot. sum ROH
	

	
	
	
	mean
	Sd
	
	mean
	Sd
	
	mean
	Sd
	

	
	FIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	[bookmark: _GoBack]28.28
	6.33
	 
	1 615.70
	211.78
	 
	45 880.77
	12.316.930
	

	
	WGS. Het1
	
	7.19
	3.72
	
	1 365.59
	307.16
	
	9 727.88
	5 280.02
	

	
	WGS. Het2
	
	19.14
	6.42
	
	1 526.86
	186.33
	
	29 454.67
	11 375.48
	

	
	WGS. Het3
	
	28.10
	6.62
	
	1 562.15
	195.36
	
	44 185.65
	13 018.38
	

	
	WGS. Het4
	
	35.16
	7.23
	
	1 555.21
	173.03
	
	54 941.60
	14 161.18
	

	
	WGS. Het5
	
	40.92
	7.67
	
	1 543.81
	154.79
	
	63 400.65
	14 659.85
	

	
	GBR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	23.49
	5.00
	 
	1 499.09
	408.37
	 
	35 414.50
	13 067.90
	

	
	WGS. Het1
	
	4.29
	3.73
	
	1 260.96
	159.35
	
	5 655.72
	5 582.69
	

	
	WGS. Het2
	
	14.25
	6.43
	
	1 399.94
	242.30
	
	21 017.33
	14 689.40
	

	
	WGS. Het3
	
	23.88
	6.10
	
	1 458.44
	342.65
	
	35 766.80
	17 015.55
	

	
	WGS. Het4
	
	30.69
	6.39
	
	1 459.10
	338.02
	
	45 504.95
	17 700.96
	

	
	WGS. Het5
	
	35.79
	6.58
	
	1 458.57
	303.01
	
	52 858.29
	18 255.94
	

	
	IBS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	21.79
	5.68
	 
	1 601.93
	465.76
	 
	35 392.14
	15 961.28
	

	
	WGS. Het1
	
	4.66
	4.51
	
	1 307.09
	221.34
	
	6 431.56
	6 809.21
	

	
	WGS. Het2
	
	13.94
	5.90
	
	1 492.10
	336.79
	
	21 884.74
	14 899.13
	

	
	WGS. Het3
	
	22.03
	6.11
	
	1 561.10
	436.66
	
	35 133.26
	17 791.16
	

	
	WGS. Het4
	
	27.77
	5.89
	
	1 566.74
	444.93
	
	43 893.89
	17 858.00
	

	
	WGS. Het5
	
	32.78
	6.01
	
	1 538.83
	380.26
	
	50 892.28
	18 357.23
	

	
	TSI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	18.67
	4.26
	 
	1 492.49
	381.00
	 
	27 991.84
	983.26
	

	
	WGS. Het1
	
	3.22
	3.34
	
	1 246.05
	185.29
	
	4 130.50
	4 826.31
	

	
	WGS. Het2
	
	10.87
	5.19
	
	1 377.72
	260.15
	
	15 811.04
	13 280.97
	

	
	WGS. Het3
	
	18.76
	4.82
	
	1 432.41
	347.13
	
	27 623.21
	15 469.48
	

	
	WGS. Het4
	
	24.83
	5.03
	
	1 445.07
	349.53
	
	36 510.46
	16 249.73
	

	
	WGS. Het5
	
	29.63
	5.50
	
	1 441.41
	300.37
	
	43 246.74
	16 727.24
	

	
	CEU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	21.17
	4.65
	 
	1 411.62
	179.72
	 
	29 644.50
	6 452.66
	

	
	WGS. Het1
	
	3.12
	3.89
	
	1 276.45
	199.03
	
	4 021.19
	5 553.51
	

	
	WGS. Het2
	
	12.27
	5.39
	
	1 344.68
	211.76
	
	17 044.58
	12 535.91
	

	
	WGS. Het3
	
	21.16
	5.30
	
	1 401.33
	318.55
	
	30 125.84
	14 479.10
	

	
	WGS. Het4
	
	27.51
	5.66
	
	1 414.75
	306.69
	
	39 316.96
	15 702.41
	

	
	WGS. Het5
	
	32.60
	5.87
	
	1 423.45
	320.32
	
	46 631.80
	15 836.02
	

	
	ACB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	8.11
	3.05
	
	1 542.43
	394.69
	
	12 674.15
	7 110.44
	

	
	WGS. Het1
	
	2.53
	2.93
	
	1 273.65
	210.68
	
	3 398.52
	4 909.60
	

	
	WGS. Het2
	
	5.27
	3.42
	
	1 371.88
	281.93
	
	7 703.91
	8 018.26
	

	
	WGS. Het3
	
	7.53
	3.23
	
	1 430.17
	380.52
	
	11 244.28
	8 956.50
	

	
	WGS. Het4
	
	8.99
	3.28
	
	1 487.75
	630.10
	
	13 619.64
	9 015.97
	

	
	WGS. Het5
	
	10.41
	3.47
	
	1 471.41
	548.35
	
	15 620.35
	9 491.89
	

	
	ASW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	7.51
	2.95
	
	1 493.87
	315.50
	
	11 203.72
	4 725.64
	

	
	WGS. Het1
	
	1.83
	1.80
	
	1 190.68
	137.28
	
	2 292.82
	2 509.06
	

	
	WGS. Het2
	
	4.93
	5.09
	
	1 405.04
	337.70
	
	7 072.04
	7 548.23
	

	
	WGS. Het3
	
	7.15
	6.81
	
	1 416.01
	273.95
	
	10 202.68
	9 870.73
	

	
	WGS. Het4
	
	8.90
	7.38
	
	1 419.16
	244.17
	
	12 724.47
	11 060.54
	

	
	WGS. Het5
	
	10.56
	8.13
	
	1 418.34
	238.97
	
	15 032.42
	11 963.35
	

	
	MXL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	27.43
	8.54
	
	1 657.49
	703.89
	
	47 061.72
	32 685.51
	

	
	WGS. Het1
	
	4.49
	5.37
	
	1 254.33
	199.71
	
	5 812.24
	7 481.32
	

	
	WGS. Het2
	
	17.95
	13.00
	
	1 408.80
	262.84
	
	26 945.80
	26 841.72
	

	
	WGS. Het3
	
	28.86
	15.01
	
	1 497.13
	355.26
	
	45 269.66
	34 560.40
	

	
	WGS. Het4
	
	36.69
	15.89
	
	1 520.18
	401.88
	
	57 536.29
	36 907.60
	

	
	WGS. Het5
	
	42.11
	16.62
	
	1 523.22
	421.52
	
	65 668.59
	38 245.01
	

	
	CLM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	23.52
	7.33
	
	2 089.81
	1 094.30
	
	54 508.95
	47 855.72
	

	
	WGS. Het1
	
	9.01
	11.84
	
	1 336.09
	197.87
	
	12 898.28
	18 192.83
	

	
	WGS. Het2
	
	19.65
	14.69
	
	1 673.15
	440.08
	
	37 484.42
	40 176.42
	

	
	WGS. Het3
	
	25.83
	10.56
	
	1 848.67
	686.90
	
	53 021.73
	45 012.63
	

	
	WGS. Het4
	
	30.38
	9.14
	
	1 907.10
	796.97
	
	62 352.38
	46 253.07
	

	
	WGS. Het5
	
	34.45
	8.95
	
	1 890.08
	796.19
	
	69 027.26
	46 918.18
	

	
	PEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	52.98
	14.62
	
	1 612.74
	751.07
	
	86 978.69
	56 542.13
	

	
	WGS. Het1
	
	8.38
	7.07
	
	1 258.80
	122.49
	
	10 692.38
	9 380.04
	

	
	WGS. Het2
	
	31.52
	18.18
	
	1 384.17
	170.63
	
	45 430.18
	36 777.32
	

	
	WGS. Het3
	
	48.11
	19.11
	
	1 470.30
	287.33
	
	73 035.07
	46 958.98
	

	
	WGS. Het4
	
	59.16
	20.88
	
	1 507.62
	406.22
	
	90 956.13
	50 396.78
	

	
	WGS. Het5
	
	67.53
	22.19
	
	1 519.59
	461.67
	
	103 849.32
	52 259.66
	

	
	PUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	18.92
	5.94
	
	1 922.32
	771.79
	
	37 405.32
	23 159.14
	

	
	WGS. Het1
	
	5.53
	6.07
	
	1 373.24
	235.43
	
	7 803.70
	9 180.86
	

	
	WGS. Het2
	
	14.32
	8.38
	
	1 646.31
	364.21
	
	24 851.59
	20 687.89
	

	
	WGS. Het3
	
	20.27
	6.50
	
	1 757.78
	522.49
	
	37 019.20
	22 829.46
	

	
	WGS. Het4
	
	24.38
	6.41
	
	1 780.27
	565.46
	
	44 351.03
	23 375.59
	

	
	WGS. Het5
	
	27.85
	6.73
	
	1 763.93
	580.41
	
	49 824.36
	23 741.34
	

	
	CDX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	31.84
	5.74
	
	1 637.84
	418.26
	
	52 728.33
	19 173.67
	

	
	WGS. Het1
	
	6.75
	10.79
	
	1 375.35
	331.00
	
	9 683.05
	16 535.09
	

	
	WGS. Het2
	
	18.26
	12.89
	
	1 537.89
	362.60
	
	30 779.51
	35 390.78
	

	
	WGS. Het3
	
	27.91
	9.27
	
	1 611.15
	502.07
	
	48 039.13
	40 732.09
	

	
	WGS. Het4
	
	35.44
	7.54
	
	1 623.18
	613.55
	
	59 903.76
	41 271.55
	

	
	WGS. Het5
	
	40.81
	7.32
	
	1 620.15
	623.91
	
	68 016.09
	41 514.82
	

	
	CHB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	26.81
	4.97
	
	1 364.54
	162.26
	
	36 731.86
	8 863.08
	

	
	WGS. Het1
	
	3.02
	3.13
	
	1 234.45
	158.46
	
	3 835.76
	4 612.79
	

	
	WGS. Het2
	
	13.45
	5.30
	
	1 299.83
	205.38
	
	18 063.69
	12 064.46
	

	
	WGS. Het3
	
	23.48
	5.29
	
	1 349.61
	245.65
	
	32 251.56
	13 968.67
	

	
	WGS. Het4
	
	31.33
	5.31
	
	1 382.89
	251.47
	
	43 664.60
	14 380.31
	

	
	WGS. Het5
	
	37.24
	5.35
	
	1 387.18
	226.77
	
	51 957.31
	14 514.52
	

	
	CHS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	28.13
	4.37
	
	1 385.64
	187.26
	
	38 996.22
	8 196.10
	

	
	WGS. Het1
	
	3.02
	2.26
	
	1 206.87
	160.53
	
	3 716.87
	3 081.71
	

	
	WGS. Het2
	
	13.48
	4.29
	
	1 303.63
	181.28
	
	17 807.76
	7 801.68
	

	
	WGS. Het3
	
	24.49
	4.61
	
	1 348.61
	185.85
	
	33 268.15
	9 858.94
	

	
	WGS. Het4
	
	32.60
	5.19
	
	1 362.21
	164.71
	
	44 596.89
	10 633.45
	

	
	WGS. Het5
	
	38.61
	5.71
	
	1 372.61
	146.97
	
	53 142.16
	11 149.22
	

	
	JPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	29.75
	5.80
	
	1 414.21
	310.31
	
	42 320.23
	14 913.61
	

	
	WGS. Het1
	
	4.82
	7.71
	
	1 262.21
	168.35
	
	6 395.09
	11 861.48
	

	
	WGS. Het2
	
	15.03
	12.80
	
	1 340.30
	222.37
	
	22 264.02
	30 263.29
	

	
	WGS. Het3
	
	25.97
	8.55
	
	1 410.82
	412.41
	
	39 346.31
	35 617.47
	

	
	WGS. Het4
	
	34.53
	7.21
	
	1 455.66
	520.03
	
	52 351.99
	36 466.65
	

	
	WGS. Het5
	
	41.24
	6.91
	
	1 467.31
	551.43
	
	62 068.26
	36 417.81
	

	
	KHV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	28.92
	4.41
	
	1 416.21
	224.97
	
	41 122.13
	11 506.36
	

	
	WGS. Het1
	
	3.17
	3.26
	
	1 270.81
	201.49
	
	4 053.56
	4 640.69
	

	
	WGS. Het2
	
	12.60
	4.97
	
	1 340.27
	194.64
	
	17 173.05
	9 077.81
	

	
	WGS. Het3
	
	23.61
	5.51
	
	1 369.13
	192.90
	
	32 584.26
	10 674.44
	

	
	WGS. Het4
	
	32.22
	6.09
	
	1 377.75
	184.72
	
	44 571.67
	11 733.94
	

	
	WGS. Het5
	
	38.69
	6.01
	
	1 386.65
	173.84
	
	53 725.77
	11 582.47
	

	
	YRI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	10.74
	4.04
	
	1 579.32
	434.24
	
	17 247.42
	9 127.31
	

	
	WGS. Het1
	
	2.79
	2.46
	
	1 278.35
	172.48
	
	3 698.29
	3 596.71
	

	
	WGS. Het2
	
	6.49
	3.39
	
	1 454.22
	355.93
	
	9 823.41
	6 897.47
	

	
	WGS. Het3
	
	9.08
	4.03
	
	1 519.90
	410.17
	
	14 009.77
	8 054.87
	

	
	WGS. Het4
	
	10.89
	4.25
	
	1 518.15
	393.84
	
	16 729.19
	8 646.20
	

	
	WGS. Het5
	
	12.48
	4.37
	
	1 522.56
	355.99
	
	19 167.56
	8 966.82
	

	
	LWK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	11.76
	3.39
	
	1 702.41
	304.36
	
	20 017.00
	6 613.31
	

	
	WGS. Het1
	
	3.56
	2.06
	
	1 375.64
	280.19
	
	4 886.67
	3 003.97
	

	
	WGS. Het2
	
	8.40
	3.19
	
	1 580.00
	298.02
	
	13 321.43
	6 069.59
	

	
	WGS. Het3
	
	10.77
	3.39
	
	1 670.01
	379.42
	
	17 954.88
	7 028.74
	

	
	WGS. Het4
	
	12.23
	3.51
	
	1 659.32
	333.03
	
	20 357.29
	7 500.39
	

	
	WGS. Het5
	
	13.75
	3.57
	
	1 632.77
	289.42
	
	22 553.36
	7 628.85
	

	
	BAG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	12.58
	4.21
	
	1 647.82
	258.30
	
	21 009.13
	8 416.62
	

	
	WGS. Het1
	
	5.54
	3.05
	
	1 345.31
	167.97
	
	7 584.75
	4 442.98
	

	
	WGS. Het2
	
	10.12
	4.06
	
	1 493.53
	199.58
	
	15 543.23
	7 402.98
	

	
	WGS. Het3
	
	13.92
	4.61
	
	1 560.71
	177.81
	
	22 069.64
	8 678.70
	

	
	WGS. Het4
	
	16.63
	4.69
	
	1 601.28
	171.64
	
	26 860.93
	8 852.83
	

	
	WGS. Het5
	
	18.88
	4.85
	
	1 625.07
	181.15
	
	30 824.30
	9 216.79
	

	
	ZUL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Array. Het1
	
	16.15
	4.25
	
	1 885.40
	304.84
	
	30 452.25
	9 665.20
	

	
	WGS. Het1
	
	6.71
	3.28
	
	1 349.52
	164.09
	
	9 152.49
	4 709.10
	

	
	WGS. Het2
	
	13.42
	4.61
	
	1 572.06
	224.73
	
	21 242.43
	8 090.21
	

	
	WGS. Het3
	
	16.94
	4.80
	
	1 712.61
	239.04
	
	29 116.77
	9 372.11
	

	
	WGS. Het4
	
	19.52
	4.70
	
	1 756.42
	236.40
	
	34 369.27
	9 726.83
	

	
	WGS. Het5
	
	21.22
	4.81
	
	1 780.14
	222.54
	
	37 865.96
	10 082.98
	



