
	Table S4 Total variance explained

	Component
	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %

	1
	8.557
	34.228
	34.228
	8.557
	34.228
	34.228

	2
	5.131
	20.525
	54.752
	5.131
	20.525
	54.752

	3
	2.472
	9.887
	64.640
	2.472
	9.887
	64.640

	4
	2.032
	8.129
	72.769
	2.032
	8.129
	72.769

	5
	1.414
	5.657
	78.426
	1.414
	5.657
	78.426

	6
	.964
	3.857
	82.283
	
	
	

	7
	.937
	3.749
	86.032
	
	
	

	8
	.869
	3.475
	89.507
	
	
	

	9
	.724
	2.898
	92.404
	
	
	

	10
	.633
	2.532
	94.937
	
	
	

	11
	.340
	1.360
	96.296
	
	
	

	12
	.300
	1.198
	97.494
	
	
	

	13
	.268
	1.071
	98.566
	
	
	

	14
	.131
	.523
	99.089
	
	
	

	15
	.110
	.441
	99.530
	
	
	

	16
	.056
	.224
	99.754
	
	
	

	17
	.033
	.131
	99.885
	
	
	

	18
	.017
	.068
	99.953
	
	
	

	19
	.005
	.022
	99.974
	
	
	

	20
	.004
	.016
	99.991
	
	
	

	21
	.002
	.007
	99.997
	
	
	

	22
	.001
	.002
	99.999
	
	
	

	23
	.000
	.000
	100.000
	
	
	

	24
	1.917E-005
	7.668E-005
	100.000
	
	
	

	25
	1.205E-005
	4.819E-005
	100.000
	
	
	

	Extraction Method: Principal Component Analysis.
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