Supporting Information
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Fig. S1. FESEM image of (a) MCM-48 and (b,c) MCM-48/HA samples
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SEM HV: 15.0 kV WD: 3.23 mm MIRA3 TESCAN| SEM HV: 15.0 kV WD: 3.23 mm MIRA3 TESCAN|
SEM MAG: 150 kx Det: InBeam SE 200 nm SEM MAG: 150 kx Det: InBeam SE 200 nm

SEM HV: 15.0 kV WD: 3.23 mm MIRA3 TESCAN|

SEM MAG: 350 kx Det: InBeam SE 100 nm





