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Table S1 Factor loadings for PACIC (promax rotation) – four-factor model
	Items
	Factors

	
	1
	2
	3
	4

	1
	,785
	,056
	-,047
	,058

	2
	,699
	,106
	-,144
	,161

	3
	,250
	,083
	,523
	-,190

	4
	,114
	,703
	-,254
	,160

	5
	,806
	-,101
	,074
	-,095

	6
	,827
	-,064
	-,114
	-,017

	7
	,886
	-,050
	,017
	-,033

	8
	,782
	,001
	-,007
	,052

	9
	-,098
	,912
	-,180
	,187

	10
	,608
	-,217
	-,076
	,270

	11
	,046
	,499
	,279
	-,216

	12
	,623
	,017
	,349
	-,025

	13
	,229
	,479
	,134
	,186

	14
	,475
	,319
	,174
	,044

	15
	,579
	,246
	,146
	-,045

	16
	-,159
	,762
	,090
	-,293

	17
	,280
	-,143
	,052
	,662

	18
	-,047
	,090
	,171
	,835

	19
	-,319
	,102
	,798
	,409

	20
	,028
	-,252
	,954
	,123
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	Items
	Factors

	
	1
	2
	3
	4

	1
	,818
	,067
	,070
	-,134

	2
	,798
	-,021
	,165
	-,164

	3
	,028
	,434
	-,028
	,338

	4
	,178
	,113
	,656
	-,166

	6
	,783
	-,092
	,111
	-,157

	7
	,872
	,120
	-,072
	-,113

	8
	,832
	,038
	,021
	-,095

	9
	-,055
	,315
	,766
	-,087

	10
	,826
	-,235
	-,088
	-,098

	11
	-,096
	,665
	,118
	,072

	12
	,519
	,280
	,000
	,222

	13
	,276
	,286
	,370
	,112

	14
	,438
	,404
	,178
	,042

	15
	,511
	,421
	,084
	-,025

	16
	-,361
	,699
	,370
	-,060

	17
	,554
	-,363
	,115
	,276

	18
	,281
	-,451
	,419
	,543

	19
	-,303
	,111
	,139
	,945

	20
	-,083
	,251
	-,265
	,871

	21
	,491
	,159
	-,043
	,355

	22
	,379
	,599
	-,167
	-,012

	23
	,095
	,656
	,147
	,085

	24
	,715
	,086
	-,223
	,225

	25
	,701
	,131
	-,034
	,088

	26
	-,099
	,112
	,658
	,219




