	Permissive site (residue)
	Assigned to predicted stretch # a
	Maps within same secondary structural element of PS?
	Maps  directly within PS?
	Scatters around PS? +/- number of residues

	
TpiA

	N25
	PSI
	yes/helix
	no
	PSI + 3

	E55
	PSIII
	yes/helix
	yes
	 /

	K117
	PSV
	yes/helix
	yes
	 /

	E118
	PSV
	yes/helix
	no
	PSV + 1

	V142
	PSVI
	yes/helix
	yes
	 /

	V150
	PSVI
	yes/helix
	yes
	 /

	T153
	PSVI
	yes/helix
	yes
	 /

	A157
	no
	no
	no
	/

	F159
	no
	no
	no
	/

	E160
	no
	no
	no
	/

	A195
	PSVII
	yes/helix
	yes
	 /

	A199
	PSVII
	yes/helix
	yes
	 /

	N200
	PSVII
	yes/helix
	yes
	 /

	K247
	PSVIII
	yes/helix
	yes
	 /

	E250
	PSVIII
	yes/helix
	no
	PSVIII + 3

	A251
	PSVIII
	yes/helix
	no
	PSVIII + 4

	Non-permissive sites
	 
	 
	 
	 

	not available
	 
	 
	 
	 

	
Bla

	Permissive site (residue)
	
	
	
	

	E195 (197)*
	PSVI
	yes/coil
	yes
	/

	L196 (198)
	PSVI
	yes/coil
	yes
	/

	T261 (265)
	PSIX
	yes/coil
	no
	PSIX-5

	A266 (270)
	PSIX
	yes/helix
	yes
	/

	M268 (272)
	PSIX
	yes/helix
	yes
	/

	Semi-permissive sites
	 
	 
	 
	 

	E35 (37)
	no
	no
	/
	/

	Y95 (97)
	PSIII
	yes/sheet
	yes
	/

	Q97 (99)
	PSIII
	yes/coil
	yes
	/

	V117 (119)
	no
	no
	/
	/

	Q204 (206)
	no
	no
	/
	/

	V214 (216)
	PSVII
	yes/coil
	yes
	/

	G216 (218)
	PSVII
	yes/coil
	yes
	/

	I256 (260)
	no
	no
	/
	/

	Y260 (264)
	no
	no
	/
	/

	N272 (276)
	no
	no
	/
	/

	Non-permissive sites
	 
	 
	 
	 

	E61 (63)
	no
	no
	/
	/

	M66 (68)
	no
	no
	/
	/

	D161 (163)
	no
	no
	/
	/

	R162 (164)
	no
	no
	/
	/

	I206 (208)
	no
	no
	/
	/

	A230 (232)
	no
	no
	/
	/

	D231 (233)
	no
	no
	/
	/

	I244(246)
	no
	no
	/
	/
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