Additional file 3: Table S1 Output rates (s) of the nebuliser depending on material and concentration (n= 13-30 ±SD).

	mg/mL
	0
	0.1
	0.5
	1.0

	c-CNC
	-
	100±19
	139±63
	134±89

	t-CNC
	-
	93±29
	127±37
	175±61

	NaCl
	82±29
	-
	-
	-


