	
	AUC-ROC difference
	NRI (%)
	IDI (%)

	According to Loop diuretics

	No-diuretic
	0.06 (0.05-0.07)
	23.3 (20.2-26.4)
	4.6 (3.9-5.3)

	Diuretic
	0.06 (0.05-0.07)
	27.2 (24.4-30.5)
	3.7 (3.1-4.2)

	According to baseline eGFR

	eGFR≥60 mL/min/1.73m2
	0.07 (0.06-0.08)
	22.8 (19.8-26.0)
	3.2 (2.7-3.7)

	eGFR<60 mL/min/1.73m2
	0.05 (0.04-0.06)
	26.0 (22.8-29.2)
	3.3 (2.5-3.9)


Supplementary Table S6: Discrimination difference, net reclassification improvement (NRI) and integrated discrimination improvement (IDI) from comparisons between the proposed and KDIGO UO/sCr-AKI criteria.
AUC-ROC: area under curve-receiver operating characteristic; eGFR: estimated glomerular filtration rate
