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The following table shows the standardized internal weights of the collection instrument
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	External loads (standardized)

	P1<-PIM
	0.941

	P10<-POP
	0.883

	P11<-POP
	0.939

	P12<-PRI
	0.691

	P13<-PRI
	0.632

	P14<-PRI
	0.739

	P15<-INTEREST
	0.829

	P16<-INTEREST
	0.940

	P17<-INTEREST
	0.940

	P18<-INTEREST
	0.922

	P19<-BORE
	0.810

	P2<-PIM
	0.951

	P20<-BORE
	0.826

	P21<-BORE
	0.912

	P22<-PUS
	0.884

	P23<-PUS
	0.912

	P24<-PUS
	0.897

	P25<-ACCEP
	0.954

	P26<-ACCEP
	0.966

	P27<-ACCEP
	0.956

	P28<-ACCEP
	0.946

	P29<-INTU
	0.893

	P3<-PIM
	0.946

	P30<-INTU
	0.882

	P31<-INTU
	0.870

	P32<-INVERINFO
	0.963

	P33<-INVERINFO
	0.936

	P34<-INVERINFO
	0.046

	P35<-POSEMO
	0.927

	P36<-POSEMO
	0.900

	P37<-POSEMO
	0.884

	P38<-NEGEMO
	0.774

	P39<-NEGEMO
	0.820

	P4<-PIM
	0.929

	P40<-NEGEMO
	0.873

	P41<-RESPONUSE
	0.920

	P42<-RESPONUSE
	0.926

	P43<-RESPONUSE
	0.952

	P44<-RESPONUSE
	0.946

	P45<-RESPONUSE
	0.903

	P5<-EUS
	0.882

	P6<-EUS
	0.908

	P7<-EUS
	0.785

	P8<-EUS
	0.866

	P9<-POP
	0.953



