Supplementary table 1: Precision of peak detection of the standard solutions (runs 1, 2 and 3)
	Standard solutions
	Ccip (mg.ml-1)
	Mean Surface (CIP)
	(a) SD Surface (CIP)
	(b) RSD (%) Surface (CIP)

	(Run 1) Std1
	0.01064
	2.553525
	0.012957
	0.507414

	Std2
	0.04986
	12.35453
	0.053933
	0.436541

	Std3
	0.09641
	24.6079
	0.165718
	0.673436

	Std4
	0.32154
	83.56027
	0.742253
	0.888285

	Std5
	0.35464
	90.9215
	0.577054
	0.634673

	Std6
	0.37544
	97.10957
	0.332863
	0.342771

	(Run 2) Std1
	0.01094
	2.6728
	0.043604
	1.631403

	Std2
	0.05097
	12.533
	0.131176
	1.046644

	Std3
	0.09712
	23.91545
	0.398102
	1.664622

	Std4
	0.32993
	81.3178
	0.202818
	0.249414

	Std5
	0.36117
	91.14583
	0.676516
	0.742235

	Std6
	0.38243
	96.04493
	0.443322
	0.461578

	(Run 3) Std1
	0.01094
	2.696975
	0.015834
	0.587087

	Std2
	0.05097
	12.52257
	0.110082
	0.879072

	Std3
	0.09712
	23.7824
	0.054253
	0.228122

	Std4
	0.32993
	81.7845
	1.468538
	1.795619

	Std5
	0.36117
	91.49785
	1.391409
	1.520701

	Std6
	0.38243
	95.50233
	0.395711
	0.414347


a: SD =                      b: RSD = 
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