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Table S1. The fault parameters for each active fault implemented in this study. Fault alignments are shown in Figure 3. Note: LL: left-lateral strike-slip; N: normal; RF: reverse faulting; RL: right-lateral strike-slip; T: thrust.
	ID
	Slip rate (mm/yr)
	Dip (˚)
	Mmax
	Upper depth (km)
	Lower depth (km)
	Fault Type

	0
	2.0
	90
	8.1
	0
	15
	RL

	1
	4.2
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	2
	3.0
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	3
	1.2
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	4
	4.2
	90
	7.9
	0
	15
	LL

	5
	1.3
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	6
	0.5
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	7
	0.5
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	8
	0.5
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	9
	1.3
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	10
	4.0
	90
	8.1
	0
	15
	RL

	11
	2.0
	90
	7.0
	0
	15
	N

	12
	2.0
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	13
	2.0
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	14
	2.0
	90
	7.4
	0
	10
	LL

	15
	2.0
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	16
	2.0
	90
	7.3
	0
	10
	LL

	17
	1.4
	90
	7.6
	0
	10
	LL

	18
	0.9
	90
	6.8
	0
	10
	LL

	19
	1.0
	90
	7.2
	0
	10
	LL

	20
	1.0
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	21
	1.0
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	22
	0.1
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	23
	1.2
	80
	7.1
	0
	15
	LL

	24
	0.5
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	25
	0.5
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	26
	0.3
	70
	6.9
	0
	15
	LL

	27
	0.1
	70
	6.7
	0
	15
	LL

	28
	0.2
	70
	6.8
	0
	15
	LL

	29
	2.0
	90
	6.9
	0
	10
	LL

	30
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	31
	0.5
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	32
	1.0
	90
	7.6
	0
	15
	RL

	33
	4.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	34
	4.2
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	35
	4.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	36
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	37
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	38
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	39
	0.2
	70
	6.7
	0
	15
	RF

	40
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RF

	41
	5.0
	90
	7.5
	0
	15
	RF

	42
	0.4
	90
	7.3
	0
	15
	RF

	43
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	N

	44
	0.8
	90
	7.1
	0
	15
	RF

	45
	1.0
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	46
	0.7
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	47
	0.3
	60
	7.4
	0
	15
	N

	48
	3.0
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	49
	0.4
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	50
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	51
	1.4
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	52
	1.4
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	53
	1.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	54
	1.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	55
	1.0
	90
	6.6
	0
	15
	LL

	56
	2.2
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	57
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	58
	1.0
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	59
	0.4
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	60
	3.0
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	61
	1.8
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	62
	4.8
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	63
	4.8
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	64
	0.7
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	65
	3.4
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	66
	0.3
	90
	6.7
	0
	15
	LL

	67
	0.3
	70
	7.1
	0
	15
	RL

	68
	0.3
	70
	6.7
	0
	15
	RL

	69
	2.6
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	70
	2.6
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	71
	2.6
	90
	6.7
	0
	15
	LL

	72
	2.6
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	73
	2.6
	90
	6.6
	0
	15
	LL

	74
	3.4
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	75
	0.6
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	76
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	77
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	78
	0.5
	80
	7.7
	0
	15
	LL

	79
	2.5
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	80
	0.8
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	81
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	82
	0.3
	90
	6.7
	0
	15
	LL

	83
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	84
	1.0
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	85
	0.6
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	86
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	87
	0.8
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	88
	0.1
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	89
	2.5
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	90
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	91
	0.4
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	92
	0.1
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	93
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	RF

	94
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	95
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	96
	0.6
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	97
	0.6
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	98
	0.6
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	99
	1.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	100
	1.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	101
	1.2
	90
	7.0
	0
	15
	N

	102
	1.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	103
	1.5
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	104
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	105
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	106
	1.2
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	107
	1.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	108
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	109
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	110
	20.0
	90
	8.1
	0
	15
	RL

	111
	0.5
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	112
	15.0
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	113
	3.0
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	114
	20.0
	90
	7.8
	0
	15
	RL

	115
	15.0
	90
	7.5
	0
	10
	RL

	116
	20.0
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	117
	18.0
	90
	8.1
	0
	15
	RL

	118
	18.0
	90
	7.2
	0
	10
	RL

	119
	2.0
	90
	7.7
	0
	10
	RL

	120
	7.0
	90
	7.9
	0
	10
	RL

	121
	1.0
	90
	7.1
	0
	10
	RL

	122
	2.0
	90
	7.4
	0
	10
	RL

	123
	12.0
	90
	7.7
	0
	10
	RL

	124
	18.0
	90
	7.2
	0
	10
	RL

	125
	18.0
	90
	7.2
	0
	10
	RL

	126
	4.0
	23
	8.2
	0
	20
	T

	127
	2.0
	23
	7.5
	0
	20
	T

	128
	16.0
	90
	7.7
	0
	5
	RL

	129
	2.0
	45
	8.0
	0
	15
	T

	130
	7.0
	45
	7.1
	0
	15
	T

	131
	0.1
	45
	7.3
	0
	15
	T

	132
	0.4
	45
	7.4
	0
	15
	T

	133
	0.4
	45
	7.2
	0
	15
	T

	134
	0.1
	45
	7.3
	0
	15
	T

	135
	1.0
	45
	6.7
	0
	15
	T

	136
	2.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	137
	0.1
	45
	7.5
	0
	15
	T

	138
	3.0
	45
	7.4
	1
	15
	T

	139
	12.0
	45
	6.8
	1
	15
	T

	140
	0.6
	90
	7.7
	0
	15
	RL

	141
	9.0
	45
	7.0
	0
	15
	T

	142
	12.0
	45
	7.0
	1
	15
	T

	143
	12.0
	45
	7.0
	1
	15
	T

	144
	6.0
	5
	8.4
	3
	30
	T

	145
	11.0
	45
	8.0
	0
	35
	T

	146
	0.1
	60
	7.1
	0
	15
	N

	147
	1.0
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	148
	0.1
	60
	7.1
	0
	15
	N

	149
	1.0
	90
	7.6
	0
	15
	RL

	150
	0.5
	70
	7.9
	0
	15
	RL

	151
	0.4
	60
	7.9
	0
	15
	N

	152
	2.0
	45
	7.2
	0
	7
	T

	153
	2.0
	4
	7.0
	0
	7
	T

	154
	2.0
	45
	7.3
	0
	7
	T

	155
	15.0
	25
	8.6
	0
	40
	T

	156
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	N

	157
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	N

	158
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	N

	159
	0.2
	90
	6.6
	0
	15
	N

	160
	1.0
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	161
	0.2
	80
	7.6
	0
	15
	RL

	162
	0.2
	70
	7.5
	0
	15
	N

	163
	0.3
	30
	6.8
	0
	15
	N

	164
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	N

	165
	0.3
	80
	7.2
	0
	15
	LL

	166
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	N

	167
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	T

	168
	9.0
	45
	7.5
	0
	15
	T

	169
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	170
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	171
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	172
	2.0
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	173
	1.0
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	174
	5.0
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	175
	18.0
	20
	8.6
	0
	30
	T

	176
	23.0
	16
	8.2
	0
	30
	T

	177
	2.0
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	178
	0.2
	70
	6.9
	0
	15
	LL

	179
	0.1
	40
	6.6
	0
	15
	N

	180
	0.3
	30
	6.9
	0
	15
	N

	181
	0.2
	70
	7.0
	0
	15
	N

	182
	0.1
	80
	6.9
	0
	15
	LL

	183
	0.2
	70
	6.8
	0
	15
	LL

	184
	0.2
	80
	7.1
	0
	15
	N

	185
	0.2
	80
	6.9
	0
	15
	N

	186
	0.2
	50
	6.8
	0
	15
	N

	187
	0.2
	75
	7.3
	0
	15
	N

	188
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	189
	0.2
	50
	6.8
	0
	15
	N

	190
	0.3
	70
	7.0
	0
	15
	RL

	191
	0.1
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	192
	0.1
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	193
	0.1
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	194
	0.1
	90
	6.6
	0
	15
	LL

	195
	0.1
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	196
	0.1
	45
	6.8
	0
	15
	LL

	197
	0.3
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	198
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	199
	0.2
	60
	7.3
	0
	15
	LL

	200
	1.0
	70
	7.1
	0
	15
	LL

	201
	0.1
	70
	7.1
	0
	15
	LL

	202
	0.2
	70
	6.9
	0
	15
	N

	203
	0.2
	70
	6.9
	0
	15
	N

	204
	0.2
	70
	7.2
	0
	15
	N

	205
	0.1
	50
	7.0
	0
	15
	LL

	206
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	207
	0.4
	50
	6.5
	0
	15
	LL

	208
	0.3
	50
	7.1
	0
	15
	LL

	209
	0.4
	50
	6.7
	0
	15
	LL

	210
	0.1
	60
	7.4
	0
	15
	LL

	211
	0.2
	60
	6.8
	0
	15
	LL

	212
	0.3
	50
	6.9
	0
	15
	LL

	213
	0.2
	70
	7.3
	0
	15
	N

	214
	0.2
	70
	7.4
	0
	15
	N

	215
	0.2
	50
	7.2
	0
	15
	N

	216
	1.3
	80
	7.1
	0
	15
	LL

	217
	0.3
	70
	7.5
	0
	15
	LL

	218
	0.1
	70
	7.0
	0
	15
	LL

	219
	0.1
	70
	6.9
	0
	15
	LL

	220
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	221
	1.4
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	222
	0.1
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	223
	0.1
	60
	6.7
	0
	15
	N

	224
	1.0
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	225
	1.0
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	226
	0.5
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	227
	0.1
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	228
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	229
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	230
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	231
	0.6
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	232
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	233
	0.3
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	234
	0.6
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	235
	0.6
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	236
	0.2
	90
	6.7
	0
	15
	LL

	237
	0.4
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	238
	0.3
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	239
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	240
	0.4
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	241
	0.1
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	242
	0.1
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	243
	0.1
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	244
	0.1
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	245
	0.2
	60
	7.0
	0
	15
	N

	246
	0.1
	90
	6.6
	0
	15
	RL

	247
	0.1
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	248
	0.1
	50
	7.0
	0
	15
	RL

	249
	0.2
	50
	6.8
	0
	15
	RL

	250
	0.2
	80
	6.7
	0
	15
	RL

	251
	0.2
	80
	7.0
	0
	15
	RL

	252
	0.2
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	253
	0.1
	60
	6.9
	0
	15
	N

	254
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	255
	0.1
	50
	7.1
	0
	15
	RL

	256
	0.1
	60
	6.9
	0
	15
	RL

	257
	0.3
	60
	7.1
	0
	15
	RL

	258
	0.3
	60
	6.9
	0
	15
	RL

	259
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	260
	0.2
	60
	6.9
	0
	15
	RL

	261
	0.1
	70
	6.6
	0
	15
	RL

	262
	0.2
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	263
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	264
	0.2
	90
	6.7
	0
	15
	RL

	265
	0.1
	60
	6.9
	0
	15
	RL

	266
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	267
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	268
	0.2
	50
	6.6
	0
	15
	RL

	269
	0.2
	60
	6.6
	0
	15
	RL

	270
	0.2
	70
	7.0
	0
	15
	N

	271
	0.2
	70
	6.9
	0
	15
	RL

	272
	0.4
	70
	6.9
	0
	15
	RL

	273
	0.4
	70
	7.0
	0
	15
	RL

	274
	0.4
	70
	7.2
	0
	15
	RL

	275
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	276
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	277
	0.1
	90
	6.7
	0
	15
	RL

	278
	0.1
	90
	6.7
	0
	15
	RL

	279
	0.2
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	280
	0.3
	60
	7.6
	0
	15
	LL

	281
	0.3
	60
	6.8
	0
	15
	LL

	282
	0.3
	50
	6.8
	0
	15
	LL

	283
	0.3
	60
	6.9
	0
	15
	LL

	284
	0.3
	60
	7.2
	0
	15
	LL

	285
	0.3
	60
	6.8
	0
	15
	LL

	286
	0.3
	60
	7.1
	0
	15
	LL

	287
	0.1
	60
	6.9
	0
	15
	LL

	288
	0.1
	40
	7.9
	0
	15
	LL

	289
	0.2
	60
	6.7
	0
	15
	LL

	290
	0.2
	60
	6.7
	0
	15
	LL

	291
	0.2
	60
	6.6
	0
	15
	LL

	292
	0.2
	60
	6.8
	0
	15
	LL

	293
	0.1
	60
	6.7
	0
	15
	LL

	294
	0.1
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	295
	0.2
	80
	7.5
	0
	15
	LL

	296
	0.1
	50
	6.9
	0
	15
	LL

	297
	0.1
	40
	7.1
	0
	15
	LL

	298
	0.1
	70
	7.3
	0
	15
	LL

	299
	0.1
	60
	7.0
	0
	15
	RL

	300
	0.1
	90
	6.5
	0
	15
	RL

	301
	0.2
	60
	6.8
	0
	15
	LL

	302
	0.2
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	303
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	304
	4.0
	90
	7.8
	0
	15
	RL

	305
	4.0
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	306
	4.0
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	307
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	308
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	309
	4.0
	90
	7.7
	0
	15
	RL

	311
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	312
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	313
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	314
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	315
	5.0
	90
	7.7
	0
	15
	RL

	316
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	317
	0.5
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	318
	1.0
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	319
	0.3
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	320
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	321
	4.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	322
	0.4
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	323
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	324
	0.3
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	325
	0.1
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	326
	2.0
	90
	7.9
	0
	15
	LL

	327
	0.8
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	328
	0.1
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	329
	3.0
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	330
	1.0
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	331
	2.0
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	332
	0.1
	60
	7.1
	0
	15
	N

	333
	1.0
	90
	7.5
	0
	15
	LL

	334
	6.0
	75
	7.8
	0
	15
	N

	335
	3.0
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	336
	3.0
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	337
	1.0
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	338
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	N

	339
	0.5
	60
	7.3
	0
	15
	N

	340
	8.0
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	341
	7.0
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	342
	8.0
	90
	7.8
	0
	15
	LL

	343
	15.0
	90
	7.7
	0
	15
	LL

	344
	7.0
	90
	7.8
	0
	15
	LL

	345
	2.0
	90
	7.8
	0
	15
	LL

	346
	1.0
	90
	7.7
	0
	15
	LL

	347
	5.0
	90
	7.6
	0
	15
	LL

	348
	0.3
	90
	7.7
	0
	15
	LL

	349
	2.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	350
	7.0
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	351
	3.0
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	352
	3.0
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	353
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	354
	1.0
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	355
	0.4
	90
	7.7
	0
	15
	LL

	356
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	357
	0.2
	60
	7.0
	0
	15
	N

	358
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	359
	0.3
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	360
	1.0
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	361
	2.0
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	362
	2.0
	90
	7.4
	0
	15
	LL

	363
	2.0
	60
	6.8
	0
	15
	N

	364
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	365
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	366
	0.3
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	367
	0.1
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	368
	0.1
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	369
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	370
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	371
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	372
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	373
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	374
	0.3
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	375
	0.1
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	376
	0.1
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	377
	0.2
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	378
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	LL

	379
	0.3
	90
	6.8
	0
	15
	LL

	380
	0.1
	90
	6.7
	0
	15
	N

	381
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	382
	0.1
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	383
	1.0
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	384
	0.3
	90
	7.7
	0
	15
	RL

	385
	0.3
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	386
	0.1
	60
	7.0
	0
	15
	N

	387
	0.5
	90
	7.6
	0
	15
	RL

	388
	0.1
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	389
	0.1
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	390
	0.1
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	391
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	392
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	393
	0.2
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	394
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	395
	0.1
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	396
	0.5
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	397
	0.3
	90
	7.0
	0
	15
	RL

	398
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	399
	0.4
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	400
	0.1
	60
	7.1
	0
	15
	N

	401
	0.4
	90
	7.0
	0
	15
	LL

	402
	0.3
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	403
	0.3
	90
	6.8
	0
	15
	RL

	404
	0.3
	90
	6.7
	0
	15
	RL

	405
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	406
	0.3
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	407
	0.3
	90
	6.9
	0
	15
	Rl

	408
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	409
	0.3
	90
	7.2
	0
	15
	LL

	410
	0.2
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	411
	0.5
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	412
	0.6
	90
	7.1
	0
	15
	LL

	413
	1.5
	90
	7.3
	0
	15
	LL

	414
	0.5
	90
	7.4
	0
	15
	RL

	415
	0.5
	90
	7.5
	0
	15
	RL

	416
	2.0
	90
	7.9
	0
	15
	RL

	417
	0.2
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	418
	0.3
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	419
	0.4
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	420
	0.4
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	421
	0.3
	90
	7.3
	0
	15
	RL

	422
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	423
	0.2
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	424
	0.7
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	425
	0.2
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	426
	0.1
	90
	6.9
	0
	15
	RL

	427
	0.1
	90
	7.2
	0
	15
	RL

	428
	0.1
	90
	7.1
	0
	15
	RL

	429
	0.3
	90
	7.5
	0
	15
	RL





Table S2. Regression Coefficients of Akkar and Cagnan (2010).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.92418
	-0.513
	-0.695
	-0.18555
	-1.25594
	0.18105
	7.33617
	-0.0215
	0.01851
	0.6527
	0.5163
	0.8322

	0.03
	8.85984
	-0.513
	-0.695
	-0.17123
	-1.25312
	0.18421
	7.46968
	-0.0134
	0.03512
	0.6484
	0.5148
	0.8279

	0.05
	9.05262
	-0.513
	-0.695
	-0.15516
	-1.28796
	0.1984
	7.26552
	0.02076
	0.01484
	0.6622
	0.5049
	0.8327

	0.075
	9.56670
	-0.513
	-0.695
	-0.13840
	-1.38817
	0.20246
	8.03646
	0.07311
	0.02492
	0.6849
	0.5144
	0.8566

	0.10
	9.85606
	-0.513
	-0.695
	-0.11563
	-1.43846
	0.21833
	8.84202
	0.11044
	-0.00620
	0.7001
	0.5182
	0.871

	0.15
	10.43715
	-0.513
	-0.695
	-0.17897
	-1.46786
	0.15588
	9.39515
	0.03555
	0.19751
	0.6958
	0.549
	0.8863

	0.20
	10.63516
	-0.513
	-0.695
	-0.21034
	-1.44625
	0.11590
	9.60868
	0.03536
	0.18954
	0.6963
	0.5562
	0.8912

	0.25
	10.12551
	-0.513
	-0.695
	-0.25565
	-1.27388
	0.09426
	7.54353
	-0.10685
	0.13574
	0.7060
	0.5585
	0.9002

	0.30
	10.12745
	-0.513
	-0.695
	-0.27020
	-1.26899
	0.08352
	8.03144
	-0.10685
	0.13574
	0.6718
	0.5735
	0.8833

	0.40
	9.47855
	-0.513
	-0.695
	-0.30498
	-1.09793
	0.06082
	6.24042
	-0.11197
	016555
	0.6699
	0.5857
	0.8898

	0.50
	8.95147
	-0.513
	-0.695
	-0.29877
	-1.01703
	0.09099
	5.67936
	-0.10118
	0.23546
	0.6455
	0.5782
	0.8666

	0.75
	8.10498
	-0.513
	-0.695
	-0.3349
	-0.84365
	0.08647
	4.93842
	-0.0456
	0.10993
	0.6463
	0.6168
	0.8934

	1.00
	7.61737
	-0.513
	-0.695
	-0.35366
	-0.75840
	0.09623
	4.12535
	-0.01936
	0.19729
	0.6485
	0.6407
	0.9116

	1.50
	7.20427
	-0.513
	-0.695
	-0.39858
	-0.70134
	0.11219
	3.46535
	-0.02618
	0.21977
	0.6300
	0.6751
	0.9234

	2.00
	6.70845
	-0.513
	-0.695
	-0.39528
	-0.70766
	0..12032
	3.8822
	-0.03215
	0.20584
	0.6243
	0.6574
	0.9066

	
	5.60931
	-0.513
	-0.695
	-0.25800
	-0.90393
	0.21576
	5.57472
	-0.10481
	0.07791
	0.6154
	0.526
	0.8096





Table S3. Regression Coefficients of Atkinson and Boore (2003).
	Freq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Coefficients for Interface Events

	0.33
	2.301
	0.02237
	0.00012
	0.000
	0.10
	0.25
	0.36
	0.36
	0.31
	0.18

	0.5
	2.1097
	0.07148
	0.00224
	0.000
	0.10
	0.25
	0.40
	0.34
	0.36
	0.18

	1
	2.1442
	0.1345
	0.00521
	-0.00110
	0.10
	0.30
	0.55
	0.34
	0.28
	0.19

	2.5
	2.5249
	0.1477
	0.00728
	-0.00235
	0.13
	0.37
	0.38
	0.29
	0.25
	0.15

	5
	2.6638
	0.12386
	0.00884
	-0.00280
	0.15
	0.27
	0.25
	0.28
	0.25
	0.13

	10
	2.7789
	0.09841
	0.00974
	-0.00287
	0.15
	0.23
	0.20
	0.27
	0.25
	0.10

	25
	2.8753
	0.07052
	0.01004
	-0.00278
	0.15
	0.20
	0.20
	0.26
	0.22
	0.14

	PGA
	2.991
	0.03525
	0.00759
	-0.00206
	0.19
	0.24
	0.29
	0.23
	0.20
	0.11

	Coefficients for In-Slab Events

	0.33
	-3.70012
	1.1169
	0.00615
	-0.00045
	0.10
	0.25
	0.36
	0.36
	0.31
	0.18

	0.5
	-2.39234
	0.9964
	0.00364
	-0.00118
	0.10
	0.25
	0.40
	0.34
	0.36
	0.18

	1
	-1.02133
	0.8789
	0.00130
	-0.00173
	0.10
	0.30
	0.55
	0.34
	0.28
	0.19

	2.5
	0.005445
	0.7727
	0.00173
	-0.00178
	0.13
	0.37
	0.38
	0.29
	0.25
	0.15

	5
	0.51589
	0.69186
	0.00572
	-0.00192
	0.15
	0.27
	0.25
	0.28
	0.25
	0.13

	10
	0.43928
	0.66675
	0.01080
	-0.00219
	0.15
	0.23
	0.20
	0.27
	0.25
	0.10

	25
	0.50697
	0.63273
	0.01275
	-0.00234
	0.15
	0.20
	0.20
	0.26
	0.22
	0.14

	PGA
	-0.04713
	0.6909
	0.01130
	-0.00202
	0.19
	0.24
	0.29
	0.23
	0.20
	0.11
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