Supplementary Table S1：MRI Scan Parameter
	Sequences
	Parameter

	T1WI
	TR/TE=2 036.48ms/20.16ms ， TI=720ms ， NEX 1.0 ， slice thickness 5mm ， FOV=220mm×220mm，matrix 320×224；

	T2WI
	TR/TE=4 400 ms/102.72ms，TI=0ms，NEX 2.0，slice thickness 5mm，FOV =220mm×220mm，matrix 288×192；

	DWI
	TR/TE=5 025 ms/78.8ms，b=0,1000 s/mm²，NEX 2.0，slice thickness 5mm，FOV =240mm×240mm，matrix 128×96

	T1CE
	TR/TE=9.25ms/3.65ms，TI=350ms，NEX 1.0，slice thickness 1.8mm，FOV =250mm×250mm，matrix 256×224；
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