	Scanner
	sphere diameters (mm)
	reconstruction
matrix
	scatter correction
	recon time (min)
	RCmean

	QUADRA
	37mm
	440 x 440
	abs
	50
	81%

	
	28mm
	
	
	
	76%

	
	22mm
	
	
	
	69%

	
	17mm
	
	
	
	58%

	
	13mm
	
	
	
	55%

	
	10mm
	
	
	
	44%

	
	37mm
	
	rs
	
	80%

	
	28mm
	
	
	
	74%

	
	22mm
	
	
	
	68%

	
	17mm
	
	
	
	56%

	
	13mm
	
	
	
	53%

	
	10mm
	
	
	
	42%

	
	37mm
	220 x 220
	abs
	
	81%

	
	28mm
	
	
	
	77%

	
	22mm
	
	
	
	69%

	
	17mm
	
	
	
	56%

	
	13mm
	
	
	
	53%

	
	10mm
	
	
	
	39%

	
	37mm
	
	rs
	
	80%

	
	28mm
	
	
	
	75%

	
	22mm
	
	
	
	68%

	
	17mm
	
	
	
	55%

	
	13mm
	
	
	
	51%

	
	10mm
	
	
	
	37%

	
	37mm
	440 x 440
	abs
	5
	74%

	
	28mm
	
	
	
	62%

	
	22mm
	
	
	
	62%

	
	17mm
	
	
	
	55%

	
	13mm
	
	
	
	46%

	
	10mm
	
	
	
	35%

	
	37mm
	
	rs
	
	71%

	
	28mm
	
	
	
	60%

	
	22mm
	
	
	
	59%

	
	17mm
	
	
	
	51%

	
	13mm
	
	
	
	42%

	
	10mm
	
	
	
	31%

	
	37mm
	220 x 220
	abs
	
	74%

	
	28mm
	
	
	
	64%

	
	22mm
	
	
	
	63%

	
	17mm
	
	
	
	54%

	
	13mm
	
	
	
	47%

	
	10mm
	
	
	
	44%

	
	37mm
	
	rs
	
	72%

	
	28mm
	
	
	
	61%

	
	22mm
	
	
	
	60%

	
	17mm
	
	
	
	49%

	
	13mm
	
	
	
	43%

	
	10mm
	
	
	
	39%

	VISION
	37mm
	440 x 440
	abs
	50
	74%

	
	28mm
	
	
	
	67%

	
	22mm
	
	
	
	64%

	VISION
	17mm
	
	
	50
	58%

	
	13mm
	
	
	
	58%

	
	10mm
	
	
	
	40%

	
	37mm
	
	rs
	
	72%

	
	28mm
	
	
	
	65%

	
	22mm
	
	
	
	63%

	
	17mm
	
	
	
	56%

	
	13mm
	
	
	
	57%

	
	10mm
	
	
	
	37%

	
	37mm
	220 x 220
	abs
	
	74%

	
	28mm
	
	
	
	68%

	
	22mm
	
	
	
	63%

	
	17mm
	
	
	
	57%

	
	13mm
	
	
	
	55%

	
	10mm
	
	
	
	36%

	
	37mm
	
	rs
	
	73%

	
	28mm
	
	
	
	67%

	
	22mm
	
	
	
	62%

	
	17mm
	
	
	
	55%

	
	13mm
	
	
	
	53%

	
	10mm
	
	
	
	34%



