Appendices
Table A1: Cross loadings

	Items 
	BRI
	CBITOP
	CONT
	CRED
	CREV
	ENT
	INF
	PEU
	PRIV
	PU
	TSMA

	BRI_1
	0.894
	0.561
	0.386
	0.385
	0.396
	0.465
	0.435
	0.409
	0.386
	0.402
	0.419

	BRI_2
	0.875
	0.560
	0.375
	0.389
	0.350
	0.449
	0.415
	0.389
	0.366
	0.391
	0.372

	BRI_3
	0.771
	0.405
	0.352
	0.289
	0.316
	0.462
	0.315
	0.341
	0.269
	0.311
	0.345

	BRI_4
	0.866
	0.513
	0.358
	0.349
	0.335
	0.409
	0.459
	0.430
	0.377
	0.353
	0.382

	BRI_5
	0.884
	0.511
	0.381
	0.369
	0.361
	0.468
	0.470
	0.449
	0.382
	0.351
	0.384

	CBITOP_1
	0.574
	0.935
	0.409
	0.422
	0.412
	0.473
	0.463
	0.402
	0.377
	0.429
	0.394

	CBITOP_2
	0.539
	0.927
	0.445
	0.426
	0.400
	0.463
	0.431
	0.374
	0.379
	0.456
	0.377

	CBITOP_3
	0.554
	0.921
	0.445
	0.363
	0.368
	0.458
	0.391
	0.372
	0.405
	0.472
	0.394

	CBITOP_4
	0.551
	0.931
	0.420
	0.391
	0.421
	0.432
	0.436
	0.423
	0.418
	0.471
	0.426

	CONT_1
	0.333
	0.359
	0.833
	0.248
	0.325
	0.358
	0.313
	0.238
	0.207
	0.278
	0.307

	CONT_2
	0.371
	0.403
	0.859
	0.318
	0.322
	0.320
	0.369
	0.262
	0.271
	0.319
	0.313

	CONT_3
	0.387
	0.410
	0.841
	0.266
	0.338
	0.347
	0.325
	0.249
	0.216
	0.282
	0.278

	CRED_1
	0.344
	0.399
	0.305
	0.889
	0.337
	0.254
	0.314
	0.302
	0.233
	0.328
	0.186

	CRED_2
	0.373
	0.364
	0.265
	0.874
	0.294
	0.274
	0.313
	0.310
	0.204
	0.341
	0.186

	CRED_3
	0.380
	0.371
	0.297
	0.866
	0.356
	0.247
	0.296
	0.288
	0.201
	0.340
	0.204

	CREV_1
	0.339
	0.372
	0.357
	0.366
	0.870
	0.287
	0.332
	0.242
	0.226
	0.248
	0.254

	CREV_2
	0.388
	0.408
	0.349
	0.325
	0.877
	0.304
	0.396
	0.226
	0.282
	0.253
	0.207

	CREV_3
	0.331
	0.331
	0.299
	0.279
	0.845
	0.305
	0.297
	0.235
	0.228
	0.164
	0.223

	ENT_1
	0.421
	0.386
	0.355
	0.200
	0.256
	0.794
	0.359
	0.269
	0.272
	0.302
	0.338

	ENT_2
	0.414
	0.428
	0.314
	0.267
	0.285
	0.833
	0.398
	0.314
	0.291
	0.325
	0.315

	ENT_3
	0.405
	0.411
	0.339
	0.235
	0.287
	0.788
	0.359
	0.241
	0.247
	0.357
	0.271

	ENT_4
	0.465
	0.381
	0.313
	0.258
	0.299
	0.847
	0.379
	0.302
	0.359
	0.368
	0.365

	INF_1
	0.446
	0.433
	0.399
	0.322
	0.331
	0.437
	0.892
	0.363
	0.334
	0.361
	0.228

	INF_2
	0.413
	0.370
	0.342
	0.320
	0.382
	0.383
	0.877
	0.339
	0.336
	0.355
	0.179

	INF_3
	0.442
	0.426
	0.315
	0.290
	0.346
	0.394
	0.883
	0.323
	0.346
	0.357
	0.140

	PEU_1
	0.401
	0.317
	0.208
	0.298
	0.231
	0.293
	0.324
	0.873
	0.315
	0.244
	0.374

	PEU_2
	0.432
	0.386
	0.286
	0.309
	0.242
	0.304
	0.342
	0.873
	0.328
	0.289
	0.372

	PEU_3
	0.389
	0.391
	0.269
	0.281
	0.229
	0.301
	0.337
	0.851
	0.369
	0.271
	0.352

	PRIV_1
	0.324
	0.346
	0.238
	0.179
	0.206
	0.279
	0.331
	0.344
	0.866
	0.337
	0.367

	PRIV_2
	0.365
	0.369
	0.226
	0.228
	0.277
	0.301
	0.290
	0.318
	0.835
	0.290
	0.296

	PRIV_3
	0.382
	0.377
	0.241
	0.216
	0.251
	0.342
	0.359
	0.341
	0.868
	0.335
	0.326

	PU_1
	0.376
	0.439
	0.349
	0.362
	0.270
	0.345
	0.343
	0.310
	0.324
	0.865
	0.360

	PU_2
	0.350
	0.390
	0.230
	0.298
	0.154
	0.329
	0.344
	0.231
	0.334
	0.842
	0.351

	PU_3
	0.362
	0.435
	0.311
	0.325
	0.237
	0.393
	0.357
	0.255
	0.310
	0.868
	0.345

	TSMA_1
	0.397
	0.381
	0.323
	0.175
	0.240
	0.370
	0.181
	0.370
	0.335
	0.341
	0.889

	TSMA_2
	0.427
	0.391
	0.351
	0.196
	0.234
	0.355
	0.188
	0.383
	0.344
	0.350
	0.878

	TSMA_3
	0.333
	0.350
	0.248
	0.206
	0.214
	0.308
	0.175
	0.355
	0.331
	0.390
	0.858


Source: SmartPLS 4 (v.4.1.1.4)
Table A2: Harman single factor test (Common method biasness test)

	Component

	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %

	1
	13.450
	35.395
	35.395
	13.450
	35.395
	35.395

	2
	2.210
	5.816
	41.211
	2.210
	5.816
	41.211

	3
	1.840
	4.842
	46.053
	1.840
	4.842
	46.053

	4
	1.814
	4.775
	50.827
	1.814
	4.775
	50.827

	5
	1.702
	4.479
	55.307
	1.702
	4.479
	55.307

	6
	1.656
	4.358
	59.665
	1.656
	4.358
	59.665

	7
	1.587
	4.175
	63.840
	1.587
	4.175
	63.840

	8
	1.362
	3.585
	67.425
	1.362
	3.585
	67.425

	9
	1.299
	3.418
	70.843
	1.299
	3.418
	70.843

	10
	1.149
	3.025
	73.867
	1.149
	3.025
	73.867

	11
	.908
	2.391
	76.258
	
	
	

	12
	.548
	1.441
	77.699
	
	
	

	13
	.540
	1.421
	79.120
	
	
	

	14
	.530
	1.396
	80.516
	
	
	

	15
	.493
	1.299
	81.814
	
	
	

	16
	.472
	1.241
	83.055
	
	
	

	17
	.463
	1.218
	84.274
	
	
	

	18
	.441
	1.161
	85.435
	
	
	

	19
	.424
	1.115
	86.551
	
	
	

	20
	.403
	1.061
	87.612
	
	
	

	21
	.397
	1.044
	88.656
	
	
	

	22
	.367
	.965
	89.621
	
	
	

	23
	.355
	.934
	90.556
	
	
	

	24
	.335
	.883
	91.438
	
	
	

	25
	.325
	.856
	92.295
	
	
	

	26
	.311
	.818
	93.113
	
	
	

	27
	.307
	.808
	93.921
	
	
	

	28
	.291
	.766
	94.686
	
	
	

	29
	.277
	.729
	95.415
	
	
	

	30
	.262
	.689
	96.104
	
	
	

	31
	.234
	.616
	96.720
	
	
	

	32
	.229
	.602
	97.322
	
	
	

	33
	.215
	.565
	97.887
	
	
	

	34
	.211
	.555
	98.442
	
	
	

	35
	.180
	.473
	98.915
	
	
	

	36
	.157
	.413
	99.328
	
	
	

	37
	.137
	.360
	99.688
	
	
	

	38
	.119
	.312
	100.000
	
	
	

	Extraction Method: Principal Component Analysis.



