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	Synthetic MRI
	Sag 3-D T2WI
	Sag 3-D T1WI
	SWI
	DWI
	Multishell DTI

	FoV (mm)
	181 × 150 × 105
	160 × 160 × 180
	175 × 175 × 110
	150 × 124 × 100
	180 × 180 × 139
	200 × 200 × 100

	Voxel size (mm)
	0.7 × 0.9 × 3.0
	0.9 × 0.9 × 0.9
	1.0 × 1.0 × 1.0
	0.6 × 0.6 × 2.0
	1.5 × 1.9 × 4
	2.0 × 2.0 × 2.0

	Slice gap (mm)
	0.3
	-
	-
	-
	1
	0

	TR (ms)
	5000
	2500
	6.076
	31
	3870
	6766

	TE (ms)
	13 / 100
	331
	2.729
	7.2
	103
	106

	TI (ms)
	4 TI's. default
	-
	800
	-
	-
	220

	ETL (ms)
	10
	117
	141
	-
	-
	-

	SENSE factor
	1.7
	2 / 2.5
	1
	2 / 1
	2
	2.2

	Bandwitdh (kHz) 
	220.5
	457
	298
	254
	1436
	1913

	Averages
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Flip angle (degrees)
	90
	90
	8
	17
	90
	90

	Scan time (min:sec)
	6:10
	2:00
	3:37
	2:42
	0:46
	16:34


DTI diffusion tensor imaging, DWI diffusion weighted imaging, MRI magnetic resonance imaging, SWI susceptibility weighted imaging
