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Cine
Repetition time [TR]/echo time [ET] = 3.39 ms/1.69 ms. Flip angle = 60 °, Pixel size = 1.25 x 1.25 mm, [FOV] = 320 x 320 mm, 256 x 256 matrix, 8 mm slice thickness.
Late Gadolinium Enhancement
[TR]/[ET] = 3.64 ms/1.19 ms. Flip angle = 25 °, Pixel size = 1.25 x 1.25 mm, [FOV] = 296 x 296 mm, 256 x 256 matrix, 4 mm slice thickness.
MRI parameters (ex-vivo)
LGE
[TR]/[ET] = 5.53 ms/1.69 ms. Flip angle = 25 °, Pixel size = 1.0 x 1.0 mm, [FOV] = 169 x 169 mm, 176 x 176 matrix, 3 mm slice thickness.
T2*  
[TR]/[ET] = 88.7 ms/15 equally distributed ETs with range 1.9-24.6 ms. Flip angle = 15 °, Pixel size = 0.5 x 0.5 mm, [FOV] = 169 x 169 mm, 320 x 320 matrix, 3 mm slice thickness.
XRF parameters
Cardiac low dose, 3,75fps. Exposure prefilter 0.10 mm Cu + 1.00 mm Al. 
3D-RA parameters
180° rotation in 10.2s, 30fps. Max rotation speed 30°/s. Tube voltage 125kV. 128x128 reconstruction matrix
