GR S12 Dry

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	exceeding
	2.000
	7.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	10.000
	0.000
	10.000
	5.000

	Number of Failed Variables (parameters)
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	34.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	28.802
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	55.556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	11.333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.096
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	8.760
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Dry
	66.875
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	7.161
	24.097
	127.739
	13.336
	9.740
	12.433
	54.891
	0.034
	0.299
	0.157

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.814
	0.803
	0.128
	0.013
	0.019
	0.006
	0.686
	0.007
	0.996
	0.874

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.081
	0.080
	0.013
	0.001
	0.002
	0.001
	0.069
	0.001
	0.100
	0.087

	CPI_Dry
	0.435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S12 Wet
	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	7.000
	9.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	11.000
	0.000
	4.000
	3.000

	Number of Failed Variables (parameters)
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	34.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	25.744
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	55.556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	11.333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.086
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	7.903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Wet 
	66.947
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	7.341
	27.044
	152.897
	16.090
	10.355
	13.732
	74.437
	0.109
	0.684
	0.123

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.834
	0.901
	0.153
	0.016
	0.021
	0.007
	0.930
	0.022
	2.281
	0.685

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.083
	0.090
	0.015
	0.002
	0.002
	0.001
	0.093
	0.002
	0.228
	0.069

	CPI_Wet 
	0.585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S26 Dry
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8.000
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	28.000
	24.000
	0.000
	0.000
	0.000
	26.000
	0.000
	5.000
	17.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	1295.705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	33.333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	4.319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	81.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Dry
	41.676
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	6.698
	213.633
	1739.856
	333.945
	160.976
	34.209
	1262.703
	0.073
	0.164
	3.995

	BIS (Sn)
	8.000
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.837
	7.121
	1.740
	0.334
	0.322
	0.017
	15.784
	0.015
	0.546
	22.196

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.084
	0.712
	0.174
	0.033
	0.032
	0.002
	1.578
	0.001
	0.055
	2.220

	CPI_Dry
	4.884
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S26 Wet
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceding
	0.000
	24.000
	18.000
	0.000
	0.000
	0.000
	23.000
	0.000
	11.000
	17.000

	Number of Failed Variables(Paramaters)
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	93.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	1089.357
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	55.556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	31.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	3.631
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	78.407
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Wet
	41.703
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	6.872
	170.356
	1312.817
	223.448
	125.538
	29.938
	962.345
	0.059
	0.754
	3.322

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.781
	5.679
	1.313
	0.223
	0.251
	0.015
	12.029
	0.012
	2.514
	18.454

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.078
	0.568
	0.131
	0.022
	0.025
	0.001
	1.203
	0.001
	0.251
	1.845

	CPI_Wet
	4.127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



S21 DRY
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	26.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	25.000
	6.000
	11.000
	16.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	84.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	547.634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	28.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	1.825
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	64.607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Dry
	50.138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	5.860
	64.039
	359.136
	39.392
	31.199
	16.758
	227.781
	1.723
	2.052
	2.077

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.666
	2.135
	0.359
	0.039
	0.062
	0.008
	2.847
	0.345
	6.839
	11.538

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.067
	0.213
	0.036
	0.004
	0.006
	0.001
	0.285
	0.034
	0.684
	1.154

	CPI_Dry
	2.484
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S21 WET
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	23.000
	4.000
	0.000
	0.000
	0.000
	21.000
	5.000
	13.000
	15.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	81.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	717.840
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	60.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	27.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	2.393
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	70.526
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Wet
	44.312
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	5.620
	79.205
	503.484
	50.617
	39.683
	18.708
	316.976
	3.396
	1.576
	2.643

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.639
	2.640
	0.503
	0.051
	0.079
	0.009
	3.962
	0.679
	5.252
	14.682

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.064
	0.264
	0.050
	0.005
	0.008
	0.001
	0.396
	0.068
	0.525
	1.468

	CPI_Wet
	2.850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S23DRY
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	21.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	7.000
	0.000
	21.000
	20.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	69.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	356.906
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	23.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	1.190
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	54.331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Dry
	58.845
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	6.748
	50.017
	238.974
	21.542
	15.062
	40.587
	75.882
	0.054
	0.903
	1.259

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.767
	1.667
	0.239
	0.022
	0.030
	0.020
	0.949
	0.011
	3.009
	6.994

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.077
	0.167
	0.024
	0.002
	0.003
	0.002
	0.095
	0.001
	0.301
	0.699

	CPI_Dry
	1.371
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S23WET
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceding
	0.000
	15.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	12.000
	0.000
	18.000
	17.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	361.298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	20.667
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	1.204
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	54.635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_WET
	59.125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	6.663
	42.004
	235.731
	24.133
	14.726
	26.084
	83.484
	0.059
	0.721
	1.862

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.757
	1.400
	0.236
	0.024
	0.029
	0.013
	1.044
	0.012
	2.403
	10.343

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.076
	0.140
	0.024
	0.002
	0.003
	0.001
	0.104
	0.001
	0.240
	1.034

	CPI_Wet
	1.626
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



TD SW01 DRY
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	6.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	4.000
	0.000
	18.000
	2.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	49.890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.166
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	14.260
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_
	74.811
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	         7.30 
	       24.27 
	    128.72 
	       21.26 
	       11.23 
	       10.76 
	       27.79 
	         0.53 
	         0.65 
	         0.05 

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.830
	0.809
	0.129
	0.021
	0.022
	0.005
	0.347
	0.106
	2.163
	0.298

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.083
	0.081
	0.013
	0.002
	0.002
	0.001
	0.035
	0.011
	0.216
	0.030

	CPI_Dry
	0.473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



TD SW01 WET
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	1.000
	3.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	22.000
	3.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	29.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	87.262
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	44.444
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	9.667
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.291
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	22.533
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Wet 
	70.693
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	         7.39 
	       18.71 
	       94.88 
	       12.83 
	         6.90 
	       10.46 
	       20.90 
	         1.00 
	         1.07 
	         0.06 

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.840
	0.624
	0.095
	0.013
	0.014
	0.005
	0.261
	0.199
	3.563
	0.326

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.084
	0.062
	0.009
	0.001
	0.001
	0.001
	0.026
	0.020
	0.356
	0.033

	CPI_Wet upstream
	0.594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S13DRY
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	30.000
	0.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	66.113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	18.058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_
	86.757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	         6.87 
	       12.73 
	       69.83 
	         5.16 
	         3.93 
	         9.75 
	       25.33 
	         0.76 
	         0.96 
	         0.02 

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.780
	0.424
	0.070
	0.005
	0.008
	0.005
	0.317
	0.153
	3.204
	0.131

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.078
	0.042
	0.007
	0.001
	0.001
	0.000
	0.032
	0.015
	0.320
	0.013

	CPI_Dry
	0.510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GR S13 WET
	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	BIS (Sn)
	8-8.8
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	Exceeding
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.000
	23.000
	0.000

	Number of Failed Variables (Parameters)
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Parameters
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of Tests
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total number of failed tests
	24.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total excursion Values
	70.213
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F1
	22.222
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F2
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nse
	0.234
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F3
	18.966
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CCME_WQI_Wet 
	82.511
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Parameters
	pH
	EC mS/m
	TDS mg/l
	Ca mg/l
	Mg mg/l
	Na mg/l
	SO4 mg/l
	Al mg/l
	Fe mg/l
	Mn mg/l

	Average
	         6.85 
	       14.72 
	       86.95 
	         6.92 
	         4.44 
	       11.35 
	       34.08 
	         0.73 
	         0.97 
	         0.04 

	BIS (Sn)
	8.800
	30.000
	1000.000
	1000.000
	500.000
	2000.000
	80.000
	5.000
	0.300
	0.180

	PIs=Ci/Si
	0.778
	0.491
	0.087
	0.007
	0.009
	0.006
	0.426
	0.147
	3.226
	0.231

	1/n
	0.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI/n
	0.078
	0.049
	0.009
	0.001
	0.001
	0.001
	0.043
	0.015
	0.323
	0.023

	CPI_Wet 
	0.541
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



