
[bookmark: _GoBack]Table S2 Water quality in city tap water and building-impacted water
	Sensitive parameters

	
	City tap water
	Building-impacted

	Temperature (°C)
	19.4 ± 0.8
	29.2 ± 1.0

	ClO- (mg/L)
	2.2 ± 0.3
	0.3 ± 0.3

	Cu (mg/L) *
	n.d. ~ 0.005
	0.018 ± .006

	Zn (mg/L ) *
	n.d.
	0.022  ± 0.008

	Stable parameter

	Ca (mg/L )
	13.3  ± 0.6

	Mg (mg/L )
	12.6 ± 0.8

	pH
	8.5  ±  0.1

	Alkalinity (mg/L )
	134.8 ± 3.0

	o-PO4 (mg/L )
	0.019 ± 0.009

	Nitrate (mg-N/L)
	<0.07

	Nitrite (mg-N/L)
	<0.02

	NVOC(mg/L )
	1.74 ± 0.51

	Pb (ug/L)
	<2
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