[bookmark: _GoBack]Table 3: Studies and scanner settings
	Study
	Year
	TR
	TE
	FA
	ST
	IT
	Matrix
	Voxel size
	Slices
	
	

	 1
	2005
	1900
	4,15
	15
	1
	1100
	256*256
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	160 sag.
	tfl3d1_ns
	Siemens Symphony (1.5 T)

	2
	2006
	1900
	4,18
	15
	1
	n/a
	n/a
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	
	
	

	3
	2009
	1990
	4,18
	15
	1
	1100
	256
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	
	tfl3d1_ns
	Siemens Symphony (1.5 T)

	4
	2015
	1680
	1,89
	8
	0.88
	1000
	256
	0.88 * 0.88 * 0.88
	192
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	5
	2011
	1900
	2,19
	9
	1
	900
	256
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	
	tfl3d1_ns
	Siemens Tim Trio (3 T)

	6
	2017
	1680
	1,89
	8
	0.88
	1000
	256
	0.88 * 0.88 * 0.88
	192
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	7
	2014
	1560
	2,07
	9
	1
	900
	256
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	8
	2017
	1680
	1,89
	8
	0.88
	1000
	256
	0.88 * 0.88 * 0.88
	192
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	9
	2014
	1680
	1,89
	8
	0.88
	1000
	256
	0.88 * 0.88 * 0.88
	192
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	10
	2012
	1560
	2,07
	9
	1
	900
	256
	1 mm x 1 mm x 1 mm
	
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	11
	2015
	1680
	1,89
	8
	0.88
	1000
	256
	0.88 * 0.88 * 0.88
	192
	tfl3d1_16ns
	Siemens Skyra

	12
	2013
	1300
	2,69
	9
	2
	900
	
	0.8*0.8*2
	104
	n/a
	Siemens Tim Trio (3 T)



