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	SPGR
	PDW

	Repetition time (msec)
	20
	1000

	Echo time (msec)
	1st: 7
	35

	
	2nd: 13.8
	

	Flip angles (°)
	35
	90

	Echo train length
	(−)
	32

	Acquisition voxel size (mm)
	0.6 × 0.6 × 0.6
	0.6 × 0.6 × 0.6

	Reconstruction matrix size (mm)
	0.3 × 0.3 × 0.3
	0.3 × 0.3 × 0.3

	No. of slices
	320
	320

	Slice thickness (mm)
	0.3
	0.3

	Slice gap (mm)
	0
	0

	Field of view (mm × mm)
	150 × 150
	150 × 150

	WFS/BW (pix/Hz)
	2.002/217.0
	0.836/519.4

	Number of excitations
	1
	1

	Total examination time
	7 min 30 sec
	7 min 10 sec

	SPGR = fat-suppressed spoiled gradient echo; PDW = proton density weighted; WFS/BW = actual waterfat shift/bandwidth; MRI = magnetic resonance imaging.



