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Supplementary 1 shows the scan parameters and machine models of hospitals.
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Centr1 3.0TMR (Philips, Ingenia) Sequence TR(ms) TE(ms)  Slice thickness(mm)  Slice gap(mm) FOV(mm) Matrix NEX

transverse T2WI TSE 3000 100 3 0 220 x 220 276 % 238 3

transverse DWI EPI 6000 77 3 0 260 * 260 104 x 126 2
Centr 2 3.0TMR(Siemens, Skyra) Sequence TR(ms) TE(ms)  Slice thickness(mm)  Slice gap(mm) FOV(mm) Matrix NEX

transverse T2WI TSE 4800 96 35 0 220 x 220 256 x 256 2

transverse DWI EPI 4200 74 35 0 260 * 260 140 x 140 4





