	Supplementary Table 1: HC3 robust standard errors (Stress)

	Variable
	Beta
	Robust SE
	T value
	P value

	Types of vertebral bodies (C4 / C5)
	-3.20
	0.19
	-17.16
	< 0.001

	Bone mineral content
	0.92
	0.12
	7.57
	< 0.001

	Load
	0.13
	0.01
	36.28
	< 0.001

	Endplate thickness
	48.02
	0.97
	49.37
	< 0.001


	Supplementary Table 2: HC3 robust standard errors (Subsidence)

	Variable
	Beta
	Robust SE
	T value
	P value

	Types of vertebral bodies (C4 / C5)
	-2.26
	0.13
	-17.12
	< 0.001

	Bone mineral content
	5.67
	0.09
	61.46
	< 0.001

	Load
	0.17
	0.01
	64.72
	< 0.001

	Endplate thickness
	-11.98
	0.58
	-20.67
	< 0.001


