	
	Manufacturer
	Field of view
	Digital image capture
	Cost ($AUD)
	Dimensions (W x D x H cm)
	Weight (kg)

	NMC
	Topcon a
	45°/30°
	Yes
	74 960
	30.7–44.3× 47.2- 66.8  × 51.8–72.2
	21

	TDO
	Welch Allyn a
	5°
	No
	865.05
	5.1 × 8.6 × 4.5
	0.35

	PO
	Welch Allyn a
	25°
	Possible (can have an iExaminer adaptor fitted)
	1443.70
	19.8 × 11.8 × 5.4
	0.3

	iE
	Welch Allyn a,b,c
	25°
	Yes
	69.4
	29 x 12.1 x 6
	0.3

	DE
	D-Eye a,b
	10°
	Yes
	631
	5 × 2.1 × 0.97
	0.027

	P
	Sydney Scientific a,b
	5-8°
	Yes
	43
	2.5 x 2.5
	0.019



a = details supplied by distributors; b = also requires smartphone; c = also requires PO; NMC = non- mydriatic camera; TDO = traditional direct ophthalmoscope; PO = Panoptic ophthalmoscope; iE = iExaminer; DE = D- eye; P = prototype).

