Supplementary Table
	Modality
	Low dose CT
	Full dose (ce)CT

	CT reference (mAs)
	40
	190

	CT peak kilovoltage (kV)
	120
	120

	CT slice thickness (mm)
	1,5
	1,5

	CT slice increment (mm)
	1
	1

	PET reconstruction
	OSEM algorithm
	OSEM algorithm

	Iterations
	4
	4

	Subsets
	8
	8

	Matrix
	200 x 200
	200 x 200

	Corrections
	Gaussian FWHM 2.0 mm
	Gaussian FWHM 2.0 mm
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